[bookmark: _Toc231473840]Приложение № 5 
к приказу Департамента градостроительного развития Томской области 
от _________№ ___________


	[image: ]
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

	
	ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

	
	







166

319


2026
CОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. Порядок применения  правил землепользования и застройки  и внесения в них изменений	173
Статья 1. Основные принципы, цели и состав Правил землепользования и застройки	173
Статья 2. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами	173
Статья 3. Градостроительные регламенты и отдельные виды разрешенного использования	175
Статья 3.1 Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	175
Статья 4. Подготовка документации по планировке территории	176
Статья 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	177
Статья 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки	177
Статья 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки	179
РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	180
1	Перечень территориальных зон	180
2	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-1)	181
2.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	181
2.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	188
2.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	190
2.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	190
3	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)	191
3.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	191
3.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	197
3.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	199
3.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	199
3.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию	200
3.6	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию	201
4	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)	203
4.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	203
4.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	209
4.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	211
4.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	211
4.5	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию	212
4.6	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию	212
5	Зона застройки индивидуальными жилыми домами  с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-4)	214
5.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	214
5.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	222
5.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	223
5.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	223
6	Зона объектов общественного использования и предпринимательства (О-1)	225
6.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	225
6.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	233
6.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	234
6.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	234
7	Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания (О-2)	236
7.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	236
7.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	239
7.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	240
7.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	241
8	Зона объектов образования и просвещения (О-3)	242
8.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	242
8.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	244
8.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	244
8.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	244
9	Зона объектов религиозного использования (О-4)	245
9.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	245
9.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	246
9.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	247
9.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	247
10	Зона благоустройства территорий общего пользования (Р-1)	248
10.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	248
10.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	250
10.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	251
10.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	251
11	Зона природно-познавательного туризма (Р-2)	252
11.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	252
11.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	255
11.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	255
11.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	255
12	Зона отдыха и спорта (Р-3)	256
12.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	256
12.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	260
12.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	261
12.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	262
13	Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)	263
13.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	263
13.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	264
13.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	264
13.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	264
14	Зона ведения огородничества и садоводства (СХ-2)	265
14.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	265
14.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	266
14.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	266
14.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	267
15	Производственная зона (П-1)	268
15.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	268
15.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	274
15.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	275
15.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	275
16	Зона объектов делового управления и коммунально-складского назначения (П-2)	277
16.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	277
16.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	285
16.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	285
16.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	285
17	Зона объектов транспорта (Т-1)	287
17.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	287
17.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	290
17.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	290
17.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	290
18	Зона улично-дорожной сети (Т-2)	291
18.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	291
18.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	292
18.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	292
18.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	292
19	Зона объектов воздушного транспорта (Т-3)	294
19.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	294
19.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	296
19.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	296
19.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	296
20	Зона инженерной инфраструктуры (И)	297
20.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	297
20.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	299
20.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	299
20.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	300
21	Зона ритуальной деятельности (С-1)	301
21.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	301
21.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	302
21.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	302
21.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	302
22	Зона озеленения специального назначения (С-2)	303
22.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	303
22.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	304
22.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	304
22.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	304
23	Зона объектов специальной деятельности (С-3)	306
23.1	Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	306
23.2	Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства	307
23.3	Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	307
23.4	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	307
24	Требования к архитектурно-градостроительному облику  объектов капитального строительства	308
24.1	Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства	309
24.2	Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства	311
24.3	Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства	314
24.4	Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства	315
24.5	Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства	316
24.6	Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства	318
Приложение 1	319


[bookmark: _Toc231918316]РАЗДЕЛ I. Порядок применения 
правил землепользования и застройки 
и внесения в них изменений
[bookmark: _Toc225517203][bookmark: _Toc231918317]Статья 1. Основные принципы, цели и состав Правил землепользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области» (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений. Правила наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Томской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области» (далее – Богашевское сельское поселение, поселение) создают условия для устойчивого развития территории поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечивают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории поселения в границах, установленных Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского муниципального района Томской области» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
[bookmark: _Toc225517204][bookmark: _Toc231918318]Статья 2. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. В соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10.1 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отдельные полномочия в области градостроительной деятельности, области земельных отношений перераспределены между органами местного самоуправления Богашевского сельского поселения, органами местного самоуправления Томского района и исполнительными органами Томской области на основании Закона Томской области от 27 декабря 2023 № 126-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, области земельных отношений между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области» (далее – Закон Томской области 
№ 126-ОЗ).


2. Администрация Томской области и уполномоченные исполнительные органы Томской области осуществляют полномочия органов местного самоуправления Богашевского сельского поселения, органов местного самоуправления Томского района в области землепользования и застройки, установленные Законом Томской области № 126-ОЗ.
3. Органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия в области землепользования и застройки по:
1) организации общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
2) резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд за исключением случаев, установленных Законом № 126-ОЗ;
3) принятию в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;
4) осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
5) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления поселения федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Томской области, Уставом муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области» и решениями Совета Богашевского сельского поселения.
4. На основании части 5 статьи 2 Закона Томской области от 11 января 2007 года № 8-ОЗ «О составе и порядке деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Томской области», пункта 6 части 2 статьи 3 Закона Томской области № 126-ОЗ уполномоченным исполнительным органом Томской области в области градостроительной деятельности создается Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Томской области (далее – Комиссия).
Состав Комиссии утвержден Приказом Департамента градостроительного развития Томской области от 19 августа 2024 года № 21 «О создании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Томской области и утверждении ее персонального состава». Порядок деятельности Комиссии утвержден Приказом Департамента градостроительного развития Томской области от 19 августа 2024 года № 22 «Об утверждении Порядка деятельности Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки отдельных муниципальных образований Томской области».
[bookmark: _Toc225517205]

[bookmark: _Toc231918319]Статья 3. Градостроительные регламенты и отдельные виды разрешенного использования
1. Для целей реконструкции индивидуального жилого дома вид использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» считается условно разрешенным видом использования применительно к территориальным зонам:
- зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-1); 
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2); 
- зона объектов общественного использования и предпринимательства (О-1);
- зона объектов здравоохранения и социального обслуживания (О-2);
- зона объектов образования и просвещения (О-3);
- зона благоустройства территорий общего пользования (Р-1);
- зона природно-познавательного туризма (Р-2);
- зона отдыха и спорта (Р-3), где данный вид разрешенного использования не предусмотрен ни в качестве основного, ни в качестве условно разрешенного. 
2. Для целей строительства индивидуального жилого дома правило, установленное частью первой настоящей статьи, распространяется на отношения по застройке земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства до вступления в силу настоящих Правил и расположенных в территориальных зонах, где вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» не предусмотрен ни в качестве основного, ни в качестве условно разрешенного. 
3. Параметры разрешенного строительства и изменения индивидуального жилого дома в случаях, указанных в частях первой, второй настоящей статьи, определяются в соответствии с параметрами разрешенного строительства и изменения объектов недвижимости, установленных применительно к территориальной зоне Ж-3. 
4. Вид использования «хранение автотранспорта (2.7.1)» является основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для целей, не связанных со строительством (реконструкцией) использования земельных участков, которые отводились (выделялись) для строительства (на которых разрешалось проектирование, строительство) гаражей, гаражных комплексов до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации и на которых созданы объекты недвижимости (гаражи, гаражные комплексы), и расположенных на них объектов (гаражей, гаражных комплексов). 
[bookmark: _Toc231918320]Статья 3.1 Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка», «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «гостиничное обслуживание» допускаются исключительно в случаях:
реализации решений и (или) договоров о комплексном развитии территорий; 
восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставленных в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Томской области № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
реализации договоров о развитии застроенных территорий, заключенных до вступления в силу настоящей статьи; 
осуществления финансирования (софинансирования) строительства объектов капитального строительства из средств федерального бюджета, областного бюджета Томской области, бюджета муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области»; 
реализации механизма замены застройщика, посредством которого приобретателю (иному застройщику) передается земельный участок (права на земельный участок) с объектом незавершенного строительства при одновременном принятии им обязательств перед участниками строительства, в соответствии с пунктом 1 статьи 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, предоставленных в аренду для завершения строительства собственнику объекта незавершенного строительства в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 и подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, предоставленных в аренду из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и (или) из земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Томской области, муниципальной собственности муниципального образования «Богашевское сельское поселение Томского муниципального района Томской области», в отношении которых отсутствует возможность заключения в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории, до вступления в силу настоящей статьи».
[bookmark: _Toc225517206][bookmark: _Toc231918321]Статья 4. Подготовка документации по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. На основании пункта 7 части 2 статьи 3 Закона Томской области № 126-ОЗ подготовку документации по планировке территории применительно к территории поселения осуществляет уполномоченный исполнительный орган Томской области в области градостроительной деятельности.
4. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2024 года № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения».
5. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).
[bookmark: _Toc225517207][bookmark: _Toc231918322]Статья 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, определенном постановлением Администрации Томской области от 21 октября 2024 года № 460а «Об определении Порядка организации и проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, при осуществлении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, предусмотренных Законом Томской области от 27 декабря 2023 года № 126-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, области земельных отношений между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области».
[bookmark: _Toc225517208][bookmark: _Toc231918323]Статья 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
1. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Томского района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
[bookmark: _Hlk191572136]7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах поселения;
9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.
3. В Комиссию с предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) исполнительные органы Томской области в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Томского района в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;
5) органы местного самоуправления поселения в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах поселения;
6) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
7) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, оператор комплексного развития территории, лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;
8) Правительство Томской области, уполномоченный исполнительный орган Томской области в области градостроительной деятельности, оператор комплексного развития территории, лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Томской области, уполномоченным исполнительным органом Томской области в области градостроительной деятельности, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.
[bookmark: _Toc225517209]

[bookmark: _Toc231918324]Статья 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Томской области.
3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.


[bookmark: _Toc231918325]РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
1 [bookmark: _Toc231918326] Перечень территориальных зон
На карте градостроительного зонирования Богашевского сельского поселения выделены следующие виды территориальных зон:
	Ж-1
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами

	Ж-3
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж-4
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства

	О-1
	Зона объектов общественного использования и предпринимательства

	О-2
	Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания

	О-3
	Зона объектов образования и просвещения

	О-4
	Зона объектов религиозного использования

	Р-1
	Зона благоустройства территорий общего пользования

	Р-2
	Зона природно-познавательного туризма

	Р-3
	Зона отдыха и спорта

	СХ-1
	Зона сельскохозяйственного использования

	СХ-2
	Зона ведения огородничества и садоводства

	П-1
	Производственная зона

	П-2
	Зона объектов делового управления и коммунально-складского назначения

	Т-1
	Зона объектов транспорта

	Т-2
	Зона улично-дорожной сети

	Т-3
	Зона объектов воздушного транспорта

	И
	Зона инженерной инфраструктуры

	С-1
	Зона ритуальной деятельности

	С-2
	Зона озеленения специального назначения

	С-3
	Зона объектов специальной деятельности





[bookmark: _Toc231473841][bookmark: _Toc231918327]Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-1)
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, с размещением объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Toc231909983][bookmark: _Toc231910280][bookmark: _Toc231918328]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15 %.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улично-дорожной сети не допускается.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	3.
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) – 25 м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15 %.


	4.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Общежития
	3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 3600 кв. м для отдельно стоящей дошкольной образовательной организации;
- 10000 кв. м для общеобразовательной организации;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Государственное управление
	3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.




	13.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	17.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	20.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	21.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	24.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909984][bookmark: _Toc231910281][bookmark: _Toc231918329]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) –  20 м.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909985][bookmark: _Toc231910282][bookmark: _Toc231918330]


2.3 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909986][bookmark: _Toc231910283][bookmark: _Toc231918331]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
2. Водоохранная зона (70:00-6.361).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.284, 70:14-6.1425, 70:14-6.2183, 70:14-6.452).
4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.3818, 70:14-6.3984).

[bookmark: _Toc231473842][bookmark: _Toc231918332]Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с возможностью размещения объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Toc231909988][bookmark: _Toc231910285][bookmark: _Toc231918333]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улично-дорожной сети не допускается.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	3.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Общежития
	3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 3600 кв. м для отдельно стоящей дошкольной образовательной организации;
- 10000 кв. м для общеобразовательной организации;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.




	9.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Государственное управление
	3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	17.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	18.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	20.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	21.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.
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	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  800 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) –  20 м.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909990][bookmark: _Toc231910287][bookmark: _Toc231918335]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909991][bookmark: _Toc231910288][bookmark: _Toc231918336]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.384, 70:14-6.2146, 
70:14-6.855).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:00-6.189, 70:14-6.1425, 70:14-6.2031, 70:14-6.257, 70:14-6.131, 70:14-6.1623, 70:14-6.3296, 70:00-6.44, 70:00-6.344, 70:14-6.1502, 70:14-6.3214, 70:14-6.3215, 70:14-6.3509, 70:14-6.892, 70:14-6.893, 70:14-6.3216, 70:14-6.3217, 70:14-6.3218, 70:14-6.3219, 70:14-6.3220, 70:14-6.3239, 70:14-6.3289, 70:14-6.3290, 70:14-6.3291, 70:14-6.3292, 
70:14-6.1753, 70:14-6.3213, 70:14-6.3293, 70:14-6.3325, 70:14-6.3326, 70:14-6.3327, 70:14-6.888, 70:14-6.3212, 70:14-6.3324, 
70:14-6.1408, 70:14-6.1331, 70:14-6.3187, 70:14-6.1372).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:00-6.491).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.2086).
6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). (70:14-6.3818).
7. Водоохранная зона (70:00-6.361).
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936).
9. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). (70:14-6.3692, 70:14-6.3886, 70:14-6.3920).
[bookmark: _Toc231909992][bookmark: _Toc231910289][bookmark: _Toc231918337]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	% от количества детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет
	85

	Общеобразовательные организации (школы):
	% от количества детей школьного возраста при обучении в одну смену
	

	основного общего образования (I - IX классы)
	
	100

	среднего общего образования (X - XI классы)
	
	75

	Плоскостные спортивные сооружения
	га на 1000 человек
	0,2

	Спортивные залы
	кв. м пола на 1000 человек
	60

	Библиотеки
	тыс. ед. на 1000 человек
	4,5-5

	Объем единиц хранения фондов
	
	

	Учреждения культуры клубного типа
	посетительских мест на 1 тыс. человек
	117

	Озелененные территории общего пользования
	кв. м на человека
	9,6


Для объектов коммунальной инфраструктуры 
	Наименование нормируемых объектов
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

	
	нормируемые показатели, ед. изм.
	минимально допустимые уровни обеспеченности

	Понизительная подстанция (ПС), Трансформаторная подстанция (ТП)
	Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека
	При отсутствии стационарных электроплит
	0,41

	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Укрупненный показатель потребления газа, куб.м/год на 1 человека
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	Источник тепловой энергии
	Удельный расход тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
	-
	52,8

	
	Удельный расход тепла на отопление административных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
	-
	67,6

	Водозабор, водопроводные очистные сооружения
	Удельное среднесуточное водопотребление за год,
л/сут на чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и горячим водоснабжением
	180

	Очистные сооружения (КОС)
	Удельное среднесуточное водоотведение за год, л/сут на чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и горячим водоснабжением
	180


Для объектов транспортной инфраструктуры
	Наименование объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Многоквартирные дома в границах жилых и общественно-деловых зон 
	кв. м площади квартир в многоквартирном доме
	Одно машино-место на 100 метров квадратных площади квартир


[bookmark: _Toc231909993][bookmark: _Toc231910290][bookmark: _Toc231918338]Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	м
	500 пешеходной доступности

	Общеобразовательные организации (школы):
	
	

	I ступень обучения (начальное общее)
	км
	не более 2 пешеходной доступности

	
	минут
	не более 15 транспортной доступности в одну сторону

	II - III ступень обучения (основное общее, среднее общее)
	км
	не более 4 пешеходной доступности

	
	минут
	не более 30 транспортной доступности в одну сторону

	Библиотеки
	минут
	15-30 транспортной доступности

	Учреждения культуры клубного типа
	минут
	15-30 транспортной доступности

	Озелененные территории общего пользования
	м
	800


Для объектов коммунальной инфраструктуры – отсутствуют.
Для объектов транспортной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Обеспечение пешеходной доступности стоянок автомобилей в границах жилых и общественно-деловых зон
	метров
	В зонах жилой застройки стоянки для хранения легковых автомобилей населения – не более 800, в районах реконструкции – не более 1000, при условии размещения стоянок в границах жилых и общественно-деловых зон, включая размещение не менее 70 процентов от расчетного количества машино-мест в границах земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом



[bookmark: _Toc231473843][bookmark: _Toc231918339]Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью размещения объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Toc231909995][bookmark: _Toc231910292][bookmark: _Toc231918340]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) –  20 м.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улично-дорожной сети не допускается.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	3.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 3600 кв. м для отдельно стоящей дошкольной образовательной организации;
- 10000 кв. м для общеобразовательной организации;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Государственное управление
	3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	17.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	20.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	21.
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909996][bookmark: _Toc231910293][bookmark: _Toc231918341]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909997][bookmark: _Toc231910294][bookmark: _Toc231918342]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231909998][bookmark: _Toc231910295][bookmark: _Toc231918343]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.841, 70:14-6.2016, 70:14-6.550, 70:14-6.778, 70:14-6.1490, 70:14-6.389, 70:14-6.806, 70:14-6.871, 70:14-6.1406, 70:14-6.171, 70:14-6.1945, 70:14-6.2087, 70:14-6.2785, 
70:14-6.3243, 70:14-6.3233, 70:14-6.3229, 70:14-6.2781, 70:14-6.2998, 70:14-6.1623, 70:14-6.3487, 70:14-6.1625, 70:14-6.3028, 
70:00-6.44, 70:00-6.344, 70:00-6.401, 70:14-6.1005, 70:14-6.3328, 70:14-6.892, 70:14-6.628, 70:14-6.315, 70:14-6.34, 70:14-6.680, 70:14-6.738, 70:21-6.3520, 70:00-6.353, 70:14-6.2860, 70:14-6.1010, 70:14-6.120, 70:14-6.662, 70:14-6.391).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829, 70:14-6.1895).
4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.4035, 70:14-6.3817, 70:14-6.3658, 70:14-6.3619, 70:14-6.3850, 70:14-6.3657).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.2082, 70:00-6.383, 
70:14-6.2079, 70:00-6.394, 70:14-6.2078).
6. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). (70:14-6.3723, 70:14-6.3920, 70:14-6.3775, 70:21-6.7658).
7. Водоохранная зона (70:00-6.361).
[bookmark: _Toc231909999][bookmark: _Toc231910296][bookmark: _Toc231918344]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию
Для объектов социальной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Плоскостные спортивные сооружения
	га на 1000 человек
	0,2

	Озелененные территории общего пользования
	кв. м на человека
	9,6


Для объектов коммунальной инфраструктуры 
	Наименование нормируемых объектов
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

	
	нормируемые показатели, ед. изм.
	минимально допустимые уровни обеспеченности

	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека
	При отсутствии стационарных электроплит
	0,41


Для объектов транспортной инфраструктуры
	Наименование объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Многоквартирные дома в границах жилых и общественно-деловых зон
	кв. м площади квартир в многоквартирном доме
	Одно машино-место на 100 метров квадратных площади квартир


[bookmark: _Toc231910000][bookmark: _Toc231910297][bookmark: _Toc231918345]Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию


Для объектов социальной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	м
	500


Для объектов коммунальной инфраструктуры – отсутствуют.
Для объектов транспортной инфраструктуры
	Вид объекта
	Ед. измерения расчетного показателя
	Значение расчетного показателя

	Уровень территориальной доступности:
	
	

	обеспечение пешеходной доступности стоянок автомобилей в границах жилых и общественно-деловых зон
	метров
	В зонах жилой застройки стоянки для хранения легковых автомобилей населения – не более 800, в районах реконструкции – не более 1000, при условии размещения стоянок в границах жилых и общественно-деловых зон, включая размещение не менее 70 процентов от расчетного количества машино0мест в границах земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом



[bookmark: _Toc231473844][bookmark: _Toc231918346]Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-4)
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
[bookmark: _Toc231910002][bookmark: _Toc231910299][bookmark: _Toc231918347]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	




	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) –  20 м.




	2.
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) –  20 м.

	3.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улично-дорожной сети не допускается.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	4.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 3600 кв. м для отдельно стоящей дошкольной образовательной организации;
- 10000 кв. м для общеобразовательной организации;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Государственное управление
	3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.




	12.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.




	16.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	17.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	20.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	21.
	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




	22.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910003][bookmark: _Toc231910300]

0. [bookmark: _Toc231918348]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910004][bookmark: _Toc231910301][bookmark: _Toc231918349]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910005][bookmark: _Toc231910302][bookmark: _Toc231918350]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.1408, 70:14-6.360, 70:14-6.745, 70:14-6.1473, 70:14-6.282, 70:14-6.2778, 70:14-6.392, 70:14-6.2777, 70:14-6.442, 70:14-6.270, 70:14-6.1472, 70:14-6.416, 70:14-6.471, 70:14-6.284, 70:14-6.456, 70:14-6.93, 70:14-6.1469, 70:14-6.229, 70:14-6.1406, 70:14-6.171, 70:14-6.3188, 70:14-6.631, 70:14-6.778, 70:14-6.464, 70:14-6.1945, 70:14-6.2786, 70:14-6.2785, 70:14-6.2253, 70:14-6.224, 70:14-6.492, 70:14-6.1403, 70:14-6.363, 70:14-6.2031, 70:14-6.2476, 70:14-6.678, 
70:14-6.2023, 70:14-6.389, 70:14-6.871, 70:14-6.1474, 70:14-6.2782, 70:14-6.2538, 70:14-6.3143, 70:14-6.463, 70:14-6.496, 
70:14-6.2840, 70:14-6.1639, 70:14-6.3297, 70:14-6.1306, 70:14-6.1626, 70:14-6.2480, 70:14-6.1425, 70:14-6.2183, 70:14-6.2238, 
70:14-6.3020, 70:14-6.2508, 70:14-6.2516, 70:14-6.3411, 70:14-6.1048, 70:14-6.2481, 70:14-6.452, 70:14-6.2497, 70:14-6.2500, 
70:14-6.2298, 70:14-6.1468, 70:14-6.2180, 70:14-6.1466, 70:14-6.2167, 70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.841, 70:14-6.1490, 
70:14-6.2088, 70:14-6.521, 70:14-6.765, 70:14-6.128, 70:14-6.611, 70:14-6.650, 70:14-6.3169, 70:14-6.111, 70:14-6.628, 70:14-6.168, 70:14-6.1489, 70:14-6.2488, 70:14-6.721, 70:14-6.2305, 70:00-6.54, 70:00-6.81, 70:14-6.3516, 70:14-6.131, 70:14-6.1625, 70:14-6.3487, 70:00-6.44, 70:00-6.344, 70:14-6.459, 70:14-6.1001, 70:14-6.1390, 70:14-6.2423, 70:14-6.3509, 70:14-6.1947, 70:14-6.11, 70:14-6.100, 70:14-6.1411, 70:14-6.1492, 70:14-6.2424, 70:14-6.8, 70:14-6.633, 70:00-6.553, 70:14-6.2494, 70:14-6.2487, 70:14-6.2095, 70:14-6.147, 70:14-6.133, 70:14-6.734, 70:14-6.647, 70:14-6.1467, 70:14-6.2006, 70:14-6.453).
3. Прибрежная защитная полоса (70:14-6.3307, 70:00-6.358).
4. Водоохранная зона (70:14-6.3308, 70:00-6.361).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.2941, 70:14-6.2937, 70:14-6.2952, 70:14-6.3007, 
70:14-6.748, 70:14-6.835, 70:14-6.268, 70:14-6.2932, 70:14-6.2934, 70:14-6.2948, 70:14-6.3009).
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.2076, 70:14-6.2149, 70:00-6.384, 70:14-6.2145, 70:14-6.2146, 70:14-6.2079, 70:00-6.393, 70:00-6.381, 70:00-6.192, 70:14-6.852, 70:14-6.857, 70:14-6.1710, 70:14-6.2082, 70:14-6.1739, 70:00-6.383, 70:00-6.382, 70:14-6.855).
7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.2086, 70:14-6.1532, 70:00-6.535, 70:14-6.1533, 70:14-6.829, 70:14-6.3284, 70:14-6.566).
8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). (70:00-6.150, 70:14-6.3755, 70:14-6.3920, 70:14-6.3534, 70:14-6.3692, 70:14-6.3861, 70:14-6.3862).
9. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.3985, 70:14-6.3824, 70:14-6.3818, 70:14-6.3984, 70:14-6.3948, 70:14-6.3983, 70:14-6.3815, 70:14-6.3982, 70:14-6.3962, 70:14-6.3817, 
70:14-6.4034).
10. Охранная зона геодезического пункта (70:14-6.1022).
11. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936).

[bookmark: _Toc231473845][bookmark: _Toc231918351]Зона объектов общественного использования и предпринимательства (О-1)
Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов местного значения, связанных, прежде всего, с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.
[bookmark: _Toc231910007][bookmark: _Toc231910304][bookmark: _Toc231918352]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Общежития
	3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Государственное управление
	3.8.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.




	8.
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	17.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	20.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	21.
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	22.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	23.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	24.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	25.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	26.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	27.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	28.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	29.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	30.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910008][bookmark: _Toc231910305][bookmark: _Toc231918353]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910009][bookmark: _Toc231910306][bookmark: _Toc231918354]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910010][bookmark: _Toc231910307][bookmark: _Toc231918355]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.270, 70:14-6.438, 70:14-6.284, 70:14-6.2031, 70:14-6.389, 70:14-6.2015, 70:14-6.313, 70:14-6.2183, 70:14-6.765, 70:14-6.93, 70:00-6.189, 70:14-6.778, 70:14-6.521, 70:14-6.1408, 70:14-6.745, 70:14-6.492, 70:14-6.223, 70:14-6.419, 70:14-6.734, 70:14-6.1466).
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.2079, 70:14-6.1710, 70:14-6.1708, 70:14-6.1701, 70:00-6.383, 70:14-6.2082, 70:00-6.384).
4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.2215).
5. Иная зона (70:14-9.8).
6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829, 70:14-6.2086).
7. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). (70:14-6.3818, 70:14-6.3984).
8. Водоохранная зона (70:00-6.361).	
[bookmark: _Toc231473846][bookmark: _Toc231918356]Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания (О-2)
Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов здравоохранения, санаторной деятельности и объектов социального обслуживания.
[bookmark: _Toc231910012][bookmark: _Toc231910309][bookmark: _Toc231918357]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Здравоохранение
	3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910013][bookmark: _Toc231910310][bookmark: _Toc231918358]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910014][bookmark: _Toc231910311][bookmark: _Toc231918359]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	




	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910015][bookmark: _Toc231910312]


[bookmark: _Toc231918360]7.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.871, 70:14-6.3188, 70:14-6.631, 70:14-6.442, 70:14-6.1408, 70:00-6.54, 70:00-6.553, 70:14-6.1001, 70:14-6.1390).
3. Водоохранная зона (70:00-6.361).
4. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.3906, 70:14-6.3908, 70:14-6.3905, 70:14-6.3907, 70:14-6.3904, 70:14-6.3909, 70:14-6.3903, 70:14-6.1808, 70:14-6.1810, 70:14-6.1809, 70:00-6.384, 
70:14-6.855, 70:14-6.873, 70:14-6.869, 70:00-6.383).
6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936).
7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:14-6.3692, 70:14-6.990).
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.3284, 70:00-6.535).
9. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.2932, 70:14-6.2934, 70:14-6.2948, 70:14-6.3009).
10. Охранная зона линий и сооружений связи (70:14-6.3575).
[bookmark: _Toc231473847][bookmark: _Toc231918361]Зона объектов образования и просвещения (О-3)
Зона объектов образования и просвещения выделена для обеспечения правовых условий размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и сопутствующей инфраструктуры.
[bookmark: _Toc231910017][bookmark: _Toc231910314][bookmark: _Toc231918362]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 3600 кв. м для отдельно стоящей дошкольной образовательной организации;
- 10000 кв. м для общеобразовательной организации;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910018][bookmark: _Toc231910315][bookmark: _Toc231918363]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910019][bookmark: _Toc231910316][bookmark: _Toc231918364]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910020][bookmark: _Toc231910317][bookmark: _Toc231918365]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.745, 70:14-6.282, 70:14-6.1425, 70:14-6.2183, 70:14-6.806, 70:14-6.442, 70:14-6.1408).
2. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.748).
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.1532, 70:14-6.2086).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.383, 70:00-6.384).
[bookmark: _Toc231473848][bookmark: _Toc231918366]Зона объектов религиозного использования (О-4)
Зона объектов религиозного использования выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов культового назначения различных конфессий.
[bookmark: _Toc231910022][bookmark: _Toc231910319][bookmark: _Toc231918367]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910023][bookmark: _Toc231910320][bookmark: _Toc231918368]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910024][bookmark: _Toc231910321][bookmark: _Toc231918369]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910025][bookmark: _Toc231910322][bookmark: _Toc231918370]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.360, 70:14-6.506).
2. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
3. Граница территории объекта культурного наследия- Церковь Покровская, конец XIX в. (70:14-8.111).
[bookmark: _Toc231473849][bookmark: _Toc231918371]Зона благоустройства территорий общего пользования (Р-1)
Зона благоустройства территорий общего пользования предназначена для организации парков, скверов, бульваров, садов и иных объектов благоустройства на озелененных территориях общего пользования, с возможностью размещения нестационарных объектов обслуживания.
[bookmark: _Toc231910027][bookmark: _Toc231910324][bookmark: _Toc231918372]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Размещение парков культуры и отдыха
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 70%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




	3.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




	5.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910028][bookmark: _Toc231910325][bookmark: _Toc231918373]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910029][bookmark: _Toc231910326][bookmark: _Toc231918374]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910030][bookmark: _Toc231910327][bookmark: _Toc231918375]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.3487, 70:14-6.3188, 70:14-6.631, 70:14-6.492, 70:14-6.806, 70:14-6.93, 70:14-6.360, 70:14-6.2497, 70:14-6.2500, 70:14-6.2298, 70:00-6.189, 70:14-6.1490, 70:14-6.2183, 70:14-6.346, 70:14-6.841, 70:14-6.442, 70:14-6.1408, 70:14-6.647, 70:14-6.270, 70:00-6.44, 70:14-6.456, 70:14-6.745).
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.383, 70:14-6.2076, 
70:00-6.384, 70:14-6.855, 70:00-6.381).
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829, 70:14-6.1532).
5. Водоохранная зона (70:00-6.361).
6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.4035, 70:14-6.3818, 70:14-6.3984).
7. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.748). 
8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). (70:00-6.150).
[bookmark: _Toc231473850][bookmark: _Toc231918376]Зона природно-познавательного туризма (Р-2)
Зона предназначена для организации зон отдыха, туризма и проведения досуга населения в природном окружении, обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов для кратковременного отдыха.
[bookmark: _Toc231910032][bookmark: _Toc231910329][bookmark: _Toc231918377]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Спортивные базы
	5.1.7
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Водный спорт
	5.1.5
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910033][bookmark: _Toc231910330][bookmark: _Toc231918378]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910034][bookmark: _Toc231910331][bookmark: _Toc231918379]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910035][bookmark: _Toc231910332][bookmark: _Toc231918380]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.1626, 70:14-6.3411, 70:14-6.1048, 70:14-6.389, 70:14-6.468, 70:14-6.171, 70:14-6.745, 70:14-6.1468, 70:14-6.871).
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.2079, 70:14-6.2082, 70:14-6.2078, 70:14-6.2080, 70:00-6.383).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:14-6.3723).
5. Водоохранная зона (70:00-6.361).
6. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
7. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.835, 70:14-6.2922, 70:14-6.2923, 70:14-6.2932, 
70:14-6.2934, 70:14-6.2948, 70:14-6.3009, 70:14-6.2921, 70:14-6.2987).


[bookmark: _Toc231473851][bookmark: _Toc231918381]Зона отдыха и спорта (Р-3)
Зона включает в себя участки природных и специально организованных территорий рекреационного назначения, предназначенных для отдыха населения, занятий физической культурной, спортом, оздоровительной деятельности, туризма, отдыха на воде.
[bookmark: _Toc231910037][bookmark: _Toc231910334][bookmark: _Toc231918382]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Водный спорт
	5.1.5
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Спортивные базы
	5.1.7
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	16.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	17.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910038][bookmark: _Toc231910335][bookmark: _Toc231918383]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) –  2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910039][bookmark: _Toc231910336][bookmark: _Toc231918384]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910040][bookmark: _Toc231910337][bookmark: _Toc231918385]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.383, 70:14-6.2079, 
70:14-6.2084, 70:14-6.1838, 70:14-6.1840, 70:14-6.1967, 70:14-6.2081, 70:00-6.384).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.284, 70:14-6.2031, 70:14-6.257, 70:14-6.778, 70:14-6.360, 70:14-6.1408).
5. Водоохранная зона (70:00-6.361).
6. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).


[bookmark: _Toc231473852][bookmark: _Toc231918386]Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)
Зона предназначена для размещения предприятий и территорий, занятых сельскохозяйственной деятельностью, включая выращивание и переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями действующих регламентов.
[bookmark: _Toc231910042][bookmark: _Toc231910339][bookmark: _Toc231918387]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910043][bookmark: _Toc231910340][bookmark: _Toc231918388]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910044][bookmark: _Toc231910341][bookmark: _Toc231918389]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910045][bookmark: _Toc231910342][bookmark: _Toc231918390]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.2086, 70:00-6.32, 70:14-6.566).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.442, 70:14-6.270, 70:14-6.100, 70:14-6.1411, 70:14-6.182, 70:00-6.189, 70:14-6.841, 70:14-6.284, 70:14-6.360, 70:14-6.560, 70:14-6.810, 70:00-6.54, 70:14-6.1459, 70:14-6.229, 70:14-6.492, 70:14-6.2006, 70:00-6.327, 70:14-6.1408, 70:14-6.745, 70:14-6.456).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.835, 70:14-6.748, 70:14-6.2941, 70:14-6.2937, 
70:14-6.2952, 70:14-6.3007, 70:00-6.491, 70:14-6.2961, 70:14-6.3015, 70:14-6.3016, 70:14-6.3084).
5. Водоохранная зона (70:00-6.361, 70:14-6.3308).
6. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.384, 70:00-6.383, 
70:00-6.393, 70:00-6.381, 70:00-6.394, 70:00-6.382, 70:00-6.203, 70:00-6.379, 70:00-6.385, 70:00-6.192, 70:14-6.3906, 70:14-6.3908).
7. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358, 70:14-6.1884).
8. Граница территории объекта культурного наследия- Церковь Покровская, конец XIX в. (70:14-8.111).
[bookmark: _Toc231473853][bookmark: _Toc231918391]Зона ведения огородничества и садоводства (СХ-2)
Зона выделена в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур, а также отдыха при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования.
[bookmark: _Toc231910047][bookmark: _Toc231910344][bookmark: _Toc231918392]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ведение огородничества
	13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, за пределами которых запрещено строительство – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв.м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1500 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Ведение садоводства
	13.2
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв.м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1500 кв.м.
Минимальные размеры земельных участков (ширина) – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Земельные участки общего 
назначения
	13.0
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910048][bookmark: _Toc231910345][bookmark: _Toc231918393]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910049][bookmark: _Toc231910346][bookmark: _Toc231918394]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910050][bookmark: _Toc231910347][bookmark: _Toc231918395]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Водоохранная зона (70:00-6.361).
3. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.3906, 70:14-6.3908, 70:14-6.1808, 70:00-6.384, 70:14-6.855).
4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936).
5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:21-6.7658, 70:14-6.3755).
6. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.1462, 70:14-6.506, 70:14-6.80, 70:14-6.442, 70:14-6.100, 70:14-6.389, 70:21-6.3520, 70:14-6.745, 70:14-6.474, 70:14-6.2167, 70:00-6.189, 70:14-6.229, 70:14-6.270, 70:14-6.2785, 70:14-6.695, 70:14-6.492, 70:14-6.2015).
7. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
8. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.2924, 70:14-6.2925, 70:14-6.2926, 70:14-6.2988, 
70:14-6.835, 70:14-6.2922, 70:14-6.2923, 70:14-6.2921, 70:14-6.2987, 70:14-6.2961, 70:14-6.3015, 70:14-6.3016, 70:14-6.3084, 
70:14-6.2932, 70:14-6.2934, 70:14-6.2948, 70:14-6.3009).
9. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.566).
10. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.3985).
[bookmark: _Toc231473854][bookmark: _Toc231918396]Производственная зона (П-1)
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность, а также размещения объектов энергетики и связи, требующих установление санитарно-защитных зон.
[bookmark: _Toc231910052][bookmark: _Toc231910349][bookmark: _Toc231918397]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Производственная деятельность
	6.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Пищевая промышленность
	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Склад
	6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Складские площадки
	6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Приюты для животных
	3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	17.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	20.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	21.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	24.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910053][bookmark: _Toc231910350][bookmark: _Toc231918398]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910054][bookmark: _Toc231910351][bookmark: _Toc231918399]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910055][bookmark: _Toc231910352][bookmark: _Toc231918400]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.778, 70:14-6.284, 70:14-6.745, 70:14-6.492, 70:14-6.223, 70:14-6.419, 70:14-6.270, 70:14-6.1406, 70:14-6.739, 70:14-6.438, 70:14-6.841, 70:14-6.3487, 70:14-6.3516, 70:00-6.553, 70:14-6.2494, 70:14-6.456, 70:14-6.360, 70:14-6.2006, 70:14-6.794, 70:14-6.607, 70:14-6.1466, 70:14-6.40, 70:00-6.445, 70:14-6.3047, 70:14-6.525).
2. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
3. Водоохранная зона (70:00-6.361).
4. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.384, 70:14-6.2074, 
70:00-6.383, 70:14-6.2079, 70:00-6.393, 70:00-6.381, 70:00-6.382, 70:14-6.855, 70:00-6.385, 70:21-6.2136).
6. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.748, 70:00-6.491, 70:14-6.835).
7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:00-6.32, 70:00-6.172, 70:14-6.566).
8. Охранная зона геодезического пункта (70:14-6.1105).
9. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.2215).
10. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:14-6.3920, 70:00-6.150).

[bookmark: _Toc231473855][bookmark: _Toc231918401]Зона объектов делового управления и коммунально-складского назначения (П-2)
Зона выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов коммунального, производственного, складского назначения и транспортного обслуживания. В зоне объектов делового управления возможно размещение объектов IV-V классов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с санитарно-защитной зоной не больше 100 метров.
[bookmark: _Toc231910057][bookmark: _Toc231910354][bookmark: _Toc231918402]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Приюты для животных
	3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	7.
	Деловое управление
	4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	8.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Рынки
	4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	10.
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	11.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	12.
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	13.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Размещение гостиниц
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	14.
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	15.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	16.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	17.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	18.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	19.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	20.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	21.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
 - 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
 - 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	22.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	23.
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) –  1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	24.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	25.
	Пищевая промышленность
	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	26.
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	27.
	Склад
	6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений , за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	28.
	Складские площадки
	6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	29.
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	30.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	31.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	32.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.389, 70:00-6.327, 70:00-6.163, 70:14-6.1489).
3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:00-6.150).
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.1710, 70:14-6.1708, 70:14-6.1701, 70:00-6.394, 70:00-6.385, 70:00-6.386, 70:21-6.2136).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:00-6.491, 70:14-6.835, 70:14-6.2473).
6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:00-6.533).

[bookmark: _Toc231473856][bookmark: _Toc231918406]Зона объектов транспорта (Т-1)
Зона объектов транспорта выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
[bookmark: _Toc231910062][bookmark: _Toc231910359][bookmark: _Toc231918407]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв.м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв.м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	4.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	5.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Железнодорожный транспорт
	7.1
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	9.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910063][bookmark: _Toc231910360][bookmark: _Toc231918408]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910064][bookmark: _Toc231910361][bookmark: _Toc231918409]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910065][bookmark: _Toc231910362][bookmark: _Toc231918410]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.2006, 70:14-6.229, 70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.778, 70:14-6.1490, 70:14-6.628, 70:14-6.506, 70:14-6.1462, 70:14-6.284).
2. Приаэродромная территория (70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
3. Водоохранная зона (70:00-6.361).
4.Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.384, 70:14-6.1710, 
70:14-6.2082, 70:14-6.1739).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829, 70:00-6.32).
6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.2215).
[bookmark: _Toc231473857][bookmark: _Toc231918411]Зона улично-дорожной сети (Т-2)
Зона объектов транспорта выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения объектов улично-дорожной сети населенных пунктов и сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
[bookmark: _Toc231910067][bookmark: _Toc231910364][bookmark: _Toc231918412]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.







[bookmark: _Toc231910068][bookmark: _Toc231910365][bookmark: _Toc231918413]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910069][bookmark: _Toc231910366][bookmark: _Toc231918414]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910070][bookmark: _Toc231910367][bookmark: _Toc231918415]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.100, 70:14-6.1411, 70:14-6.442, 70:14-6.229, 70:14-6.270, 70:14-6.389, 70:14-6.871, 70:14-6.2840, 70:14-6.1406, 70:14-6.171, 70:14-6.3188, 70:14-6.631, 70:14-6.778, 70:14-6.1306, 70:14-6.1626, 70:14-6.128, 70:14-6.464, 70:14-6.1945, 70:14-6.2785, 70:14-6.3243, 70:14-6.2253, 70:14-6.1408, 70:14-6.284, 70:14-6.745, 70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.492, 70:14-6.1490, 70:14-6.1474, 70:14-6.2031, 70:14-6.83, 70:14-6.2088, 70:14-6.521, 70:14-6.2476, 70:14-6.650, 70:14-6.2538, 70:14-6.3169, 70:14-6.3143, 70:14-6.628, 70:14-6.591, 70:14-6.147, 70:14-6.2089, 70:14-6.457, 70:14-6.360, 70:14-6.1403, 70:14-6.459, 70:14-6.806, 70:14-6.841, 70:14-6.2016, 70:14-6.120, 70:14-6.34, 70:14-6.391, 70:14-6.680, 70:14-6.738, 70:14-6.550, 70:21-6.3520, 70:14-6.1469, 70:14-6.131, 70:00-6.81, 70:14-6.1623, 70:14-6.3487, 70:14-6.1625, 70:00-6.54, 70:00-6.44, 70:00-6.344, 70:00-6.553, 70:14-6.1001, 70:14-6.2423, 70:14-6.3516, 70:14-6.3509, 70:14-6.892, 70:14-6.2095, 70:14-6.1947, 70:14-6.1492, 70:14-6.1459, 
70:14-6.3644, 70:00-6.401, 70:14-6.1005, 70:14-6.2180, 70:14-6.1489, 70:14-6.1466, 70:14-6.2305, 70:00-6.353, 70:14-6.2582, 
70:14-6.506, 70:14-6.1468, 70:14-6.168).
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.835, 70:14-6.268, 70:14-6.2961, 70:14-6.3015, 
70:14-6.3016, 70:14-6.3084, 70:14-6.748, 70:14-6.2941, 70:14-6.2937, 70:14-6.2952, 70:14-6.3007, 70:14-6.2924, 70:14-6.2926).
4. Водоохранная зона (70:00-6.361).
5. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
6. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.3284, 70:14-6.2086, 70:14-6.829, 70:00-6.535, 70:14-6.1895, 70:14-6.566).
7. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.383, 70:14-6.2079, 
70:00-6.384, 70:14-6.1710, 70:14-6.2082, 70:14-6.1739, 70:00-6.393, 70:00-6.381, 70:00-6.382, 70:00-6.192, 70:14-6.855, 70:21-6.8143).
8. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.4035, 70:14-6.3850, 70:14-6.3926, 70:14-6.3817, 70:14-6.3658, 70:14-6.3983, 70:14-6.3982).
9. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:00-6.150, 70:21-6.7658, 70:14-6.3692, 70:14-6.3920, 70:14-6.3755, 70:14-6.3534, 70:14-6.3609, 70:14-6.3917).
10. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936, 70:14-6.2215).
[bookmark: _Toc231473858][bookmark: _Toc231918416]Зона объектов воздушного транспорта (Т-3)
Зона объектов воздушного транспорта выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения объектов и инфраструктуры воздушного транспорта. Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта, требованиями специальных нормативов и правил.
[bookmark: _Toc231910072][bookmark: _Toc231910369][bookmark: _Toc231918417]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Воздушный транспорт
	7.4
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910073][bookmark: _Toc231910370][bookmark: _Toc231918418]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910074][bookmark: _Toc231910371][bookmark: _Toc231918419]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910075][bookmark: _Toc231910372][bookmark: _Toc231918420]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590, 70:00-6.584).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:00-6.32).
[bookmark: _Toc231473859][bookmark: _Toc231918421]Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков инженерно-технических сооружений с возможностью размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных с их эксплуатацией.
[bookmark: _Toc231910077][bookmark: _Toc231910374][bookmark: _Toc231918422]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	3.
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	6.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910078][bookmark: _Toc231910375][bookmark: _Toc231918423]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910079][bookmark: _Toc231910376][bookmark: _Toc231918424]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910080][bookmark: _Toc231910377][bookmark: _Toc231918425]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.2082, 70:14-6.2078, 70:14-6.2080, 70:14-6.1857, 70:14-6.1864, 70:14-6.1869, 70:14-6.2055, 70:14-6.2076, 70:14-6.2073, 70:14-6.2075, 70:14-6.2149, 
70:14-6.2145, 70:14-6.2146, 70:00-6.384, 70:14-6.2074, 70:14-6.2066, 70:14-6.2068, 70:00-6.386, 70:21-6.2136, 70:00-6.383, 
70:00-6.393, 70:00-6.192, 70:14-6.852, 70:14-6.857).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.1623, 70:14-6.2031, 70:14-6.521, 70:14-6.745, 70:14-6.2488, 70:14-6.2183, 70:14-6.1473, 70:14-6.284, 70:00-6.189, 70:14-6.270, 70:14-6.346, 70:14-6.389, 70:14-6.492, 70:14-6.778, 70:14-6.128, 70:00-6.482, 70:00-6.204, 70:14-6.1333, 70:14-6.1485, 70:14-6.442, 70:14-6.1408, 70:14-6.456, 70:14-6.224).
4. Водоохранная зона (70:00-6.361, 70:14-6.3308).
5. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358).
6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.3815, 70:14-6.3984).
7. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.2473, 70:14-6.589, 70:14-6.2474).
8. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии). (70:00-6.150).

[bookmark: _Toc231473860][bookmark: _Toc231918426]Зона ритуальной деятельности (С-1)
Зона предназначена для земельных участков и территорий, занятых кладбищами и колумбариями. Размещение таких объектов допускается только в указанных зонах и недопустимо в других территориальных зонах. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, а также специальных нормативов.
[bookmark: _Toc231910082][bookmark: _Toc231910379][bookmark: _Toc231918427]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Иные предельные параметры не подлежат установлению.

	2.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910083][bookmark: _Toc231910380][bookmark: _Toc231918428]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910084][bookmark: _Toc231910381][bookmark: _Toc231918429]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910085][bookmark: _Toc231910382][bookmark: _Toc231918430]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.456, 70:14-6.346, 70:00-6.189, 70:14-6.841).
2. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.1532).
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:00-6.383, 70:14-6.2079, 
70:14-6.2076, 70:00-6.385, 70:00-6.381, 70:14-6.2057).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.835).
6. Водоохранная зона (70:00-6.361).

[bookmark: _Toc231473861][bookmark: _Toc231918431]Зона озеленения специального назначения (С-2)
Зона предназначена для буферных полос защитного озеленения: вдоль водных объектов, автомобильных дорог и вблизи производственных и коммунально-складских территорий, которая обеспечивает необходимые санитарные разрывы от предприятий и объектов с охранными или санитарно-защитными зонами.
[bookmark: _Toc231910087][bookmark: _Toc231910384][bookmark: _Toc231918432]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Запас
	12.3
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


[bookmark: _Toc231910088][bookmark: _Toc231910385][bookmark: _Toc231918433]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910089][bookmark: _Toc231910386][bookmark: _Toc231918434]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910090][bookmark: _Toc231910387][bookmark: _Toc231918435]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589, 70:00-6.590, 70:00-6.584).
2. Водоохранная зона (70:00-6.361, 70:14-6.3308).
3. Прибрежная защитная полоса (70:00-6.358, 70:14-6.3307).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:00-6.54, 70:21-6.3520, 70:14-6.360, 70:14-6.745, 70:14-6.1473, 70:14-6.392, 70:14-6.2503, 70:14-6.1623, 70:14-6.492, 70:14-6.778, 70:14-6.2031, 70:14-6.2476, 70:00-6.189, 70:14-6.346, 70:14-6.841, 70:14-6.100, 70:14-6.806, 70:14-6.1472, 70:14-6.270, 70:14-6.871, 70:14-6.2167, 70:14-6.532, 70:14-6.1490, 70:14-6.442, 70:14-6.284, 70:14-6.389, 70:14-6.560, 70:14-6.1469, 70:00-6.537, 70:00-6.413, 70:14-6.1408, 70:14-6.456, 70:14-6.93, 70:00-6.353, 70:14-6.2582, 70:14-6.2860, 70:14-6.1010, 70:14-6.2006, 70:14-6.794, 70:14-6.1467, 70:14-6.585, 70:14-6.506, 70:14-6.128, 70:14-6.2180, 70:14-6.168, 70:14-6.2488, 70:14-6.1466, 70:14-6.40, 70:14-6.11).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (70:14-6.855, 70:00-6.383, 
70:14-6.1710, 70:14-6.2082, 70:00-6.381, 70:00-6.384, 70:00-6.394, 70:00-6.393, 70:00-6.382, 70:00-6.385, 70:14-6.2076, 70:14-6.2149, 70:14-6.1739, 70:00-6.192, 70:14-6.852, 70:14-6.857).
6. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.748, 70:14-6.2925, 70:14-6.2926, 70:14-6.2988, 
70:14-6.2924, 70:14-6.2961, 70:14-6.3084, 70:14-6.3015, 70:14-6.2932, 70:14-6.2934, 70:14-6.3009, 70:14-6.2941, 70:14-6.2937, 
70:14-6.2952, 70:14-6.3007, 70:14-6.8355).
7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (70:14-6.1936).
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:14-6.829, 70:14-6.2086, 70:14-6.3284, 70:00-6.32, 70:14-6.1532, 70:00-6.535, 70:14-6.1895).
9. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (70:21-6.7658, 70:14-6.3755, 70:00-6.150). 
10.Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (70:14-6.3982, 70:14-6.4035, 70:14-6.4034, 70:14-6.3962, 70:14-6.3985).
[bookmark: _Toc231473862][bookmark: _Toc231918436]Зона объектов специальной деятельности (С-3)
Зона предназначена для размещения и правового обеспечения функционирования свалок, отстойников, полигонов и золоотвалов. Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.
[bookmark: _Toc231910092][bookmark: _Toc231910389][bookmark: _Toc231918437]Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	описание
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Специальная деятельность
	12.2
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.



[bookmark: _Toc231910093][bookmark: _Toc231910390][bookmark: _Toc231918438]Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910094][bookmark: _Toc231910391][bookmark: _Toc231918439]Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.
[bookmark: _Toc231910095][bookmark: _Toc231910392][bookmark: _Toc231918440]Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Приаэродромная территория (70:00-6.586, 70:00-6.588, 70:00-6.587, 70:00-6.585, 70:00-6.589).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (70:14-6.745).
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (70:14-6.835).
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (70:00-6.535).
[bookmark: _Toc203581765][bookmark: _Toc231473863][bookmark: _Toc231918441][bookmark: _Hlk230797149]Требования к архитектурно-градостроительному облику 
объектов капитального строительства
1. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным исполнительным органом Томской области в области градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, для которых установлены требования к архитектурно-градостроительному облику, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства». К территориям АГО также относятся территории для организации комплексного развития территории (далее – КРТ).
2. Требования распространяются на объекты капитального строительства частично либо полностью попадающие в границы зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, которые могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.
3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленные настоящими Правилами, не применяются в отношении:
1) объектов, предусмотренных пунктом 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Главы I Правил согласования АГО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства»;
2) объектов капитального строительства, в отношении которых до вступления в силу настоящих Правил выданы разрешения на строительство;
3) объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой до вступления в силу настоящих Правил приняты решения о подготовке проекта планировки территории или решения о разработке проекта планировки территории, заключены договоры о комплексном развитии территории. 
4. Объекты капитального строительства классифицированы по основному функциональному признаку:
группа 1. Жилые объекты; 
группа 2. Общественные объекты;
группа 3. Объекты дорожного сервиса.
5. Зона АГО включает в себя общественный центр с многоквартирной жилой застройкой в с. Богашево и п. Ключи, территории общественно-деловой зоны вдоль автомобильной дороги Томск – Аэропорт, территории объектов социальной инфраструктуры и общественно-делового назначения. (Ведомость координат характерных точек, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства представлена в Приложение 1).
[bookmark: _Ref182661775]Таблица 1 – Классификация объектов капитального строительства по видам разрешенного использования земельных участков в зонах регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.

	Группа 1
	Группа 2
	Группа 3

	1
	2
	3

	2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3 Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
	3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6 Культурное развитие
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8.1 Государственное управление
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.6 Общественное питание
4.8 Развлечение
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
	4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей


6. Уполномоченный исполнительный орган Томской области в области градостроительной деятельности создает комиссию по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (далее – Комиссия АГО) с привлечением на безвозмездной основе представителей экспертного сообщества (экспертов в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, истории, культуры, археологии, дендрологии и экологии).
[bookmark: _Toc231910097][bookmark: _Toc231910394][bookmark: _Toc231918442]Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства
1. При проектировании применение принципа периметральной застройки. При наличии документации по планировке территории строительство осуществляется по линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений. При отсутствии документации по планировке территории застройка осуществляется по линии застройки, сформированной смежными и отдельно стоящими рядовыми и угловыми объектами капитального строительства с учетом установленного градостроительным регламентом территориальной зоны минимального отступа от границ земельного участка, санитарно-защитных, охранных зон, при этом части объекта капитального строительства, элементы объема, в частности крыльца, навесы, козырьки, балконы, не должны выходить за линию застройки.
2. Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, должен располагаться в границах земельного участка с учетом сложившейся линии застройки существующих зданий (фронтальная, профильная, ориентация под углом), а также вдоль красной линии, системы параметрических (высота, длина), силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. 
При разработке объемно-пространственного решения здания, строения и сооружения необходимо предусматривать эстетически выразительные архитектурно-композиционные решения фасадов в целях исключения обращения глухих (без оконных и дверных проемов) торцевых блок-секций в сторону городских улиц и дорог.
3. Высота объектов капитального строительства принимается не более предельного количества этажей, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны, либо предельной высоты зданий, строений, сооружений, расположенных в непосредственной близости от рассматриваемого объекта капитального строительства в границах квартала по линии застройки справа и (или) слева от объекта капитального строительства.
4. При новом строительстве, высота нежилых помещений в уровнях цокольного и первого этажей объекта капитального строительства, выходящих фасадом на территории общего пользования, должна быть не менее 3 метров.
5. Расстояние между боковыми фасадами объектов капитального строительства, расположенными по сложившимся линиям застройки в границах квартала, площадь которого не превышает 2,5 га, должно составлять не менее 10 м и не более 20 м, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов или санитарно-эпидемиологическими требованиями.
6. В существующей застройке для группы 1, расстояние для объектов капитального строительства между наиболее длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):  
- для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 метров; 
- 4 этажа - не менее 20 метров; 
- 5 этажей и выше - не менее 30 метров; 
- между наиболее длинными сторонами и торцами (короткими сторонами) этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 12 метров.
7. Архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения.  
8. При новом строительстве, при протяженности объекта капитального строительства более 100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов.
9. Для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны использоваться поворотные или угловые секции.
10. Здания, расположенные на углах кварталов, должны иметь акцент в виде изменения высоты угловой части здания, фасады которой выходят на стороны улиц, не менее чем на 10 процентов от высоты фасадов данного здания вдоль таких улиц.
11. При размещении входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) допускается выступ не более чем на 2,5 м при условии сохранения минимальной ширины тротуара в 2 метра (в стесненных условиях минимальную ширину тротуара допускается сократить до 1,5 метров) и габаритов примыкающих проездов.
12. Входные группы многоквартирных домов, в том числе подъезды, необходимо устраивать в уровне с тротуаром, или двором, или на отметке 0,15 м, также допускается принимать отметку площадки перед входными группами на уровне пола, оборудовать пандусами в обязательном порядке с целью доступности для всех пользователей при условии соблюдения строительных норм и правил, а также региональных нормативов градостроительного проектирования. Устройство оборудования для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание следует предусматривать в проектной документации.
13. При новом строительстве для группы 1, устройство тамбуров за пределами фасада объекта капитального строительства, обращенных к территории общего пользования, не допускается. 

[bookmark: _Toc231910098][bookmark: _Toc231910395][bookmark: _Toc231918443]Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства
1. При формировании внешнего облика зданий необходимо руководствоваться принципами сомасштабности, гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).
2. Архитектурный облик объекта капитального строительства должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта капитального строительства.
3. Проектирование внешнего вида объектов капитального строительства осуществляется с учетом композиционного расположения конструктивных, архитектурных и декоративных элементов фасада объекта капитального строительства, обеспечивающих завершенность, целостность и гармонию архитектурного решения. Не допускается формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества повторяющихся элементов (за исключением остекления, дверных, оконных проемов и их заполнений, функциональных, инженерных элементов), равномерно рассредоточенных по его поверхности, а также отсутствие декоративно-пластических или цветовых элементов, формирующее однородную равномерную поверхность большого размера.
4. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, имеющих архитектурную ценность (выявленные объекты культурного наследия, особо-ценные объекты исторической застройки, и (или) имеющие высокую степень детализации фасадов) должны сохраняться архитектурные решения фасадов, предусмотренные первоначальным архитектурным решением и (или) проектом. В случае выявления утраты частей детализации фасада, объема здания восстанавливается первоначальный вид объекта. Степень детализации определяет Комиссия.
5. При реконструкции объектов капитального строительства не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к сокрытию разрушению, утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное архитектурное решение объекта капитального строительства.
6. При протяженности объектов капитального строительства для группы 1, более 60 м необходимо предусмотреть визуальное разнообразие отделки фасада объекта, такие как: смена архитектурных деталей и пластики фасада и (или) изменение пропорции окон и (или) изменение отделочных материалов и (или) их цветов через расстояние с равным шагом и (или) используя принцип «золотого сечения» в едином стилистическом решении.
7. Все элементы фасада объекта (функциональные, инженерные, конструктивные, архитектурные, декоративные и иные) должны располагаться с учетом системы композиционных осей, архитектурных членений такого объекта. Габариты, характер устройства, внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную и текстурную совместимость отделочных материалов, выявлять и подчеркивать общее архитектурное решение объекта капитального строительства.
8. Главный (центральный) и (или) главные входы в объект капитального строительства нежилого назначения необходимо визуально акцентировать с учетом их расположения и композиционных особенностей фасада объекта капитального строительства.
9. Архитектурно-стилистическое решение входной группы должно соответствовать общему архитектурному облику здания и его стилистике. 
10. Над входными лестницами и пандусами необходимо устройство козырьков выполненых в единой стилистике. 
11. Ограждения фасада и кровли следует предусматривать в едином стиле в соответствии с архитектурным решением объекта капитального строительства. Требования к ограждениям принимаются в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами, строительными нормами и правилами. Допускается применение упрощённого дизайна ограждений при организации эвакуационных (вспомогательных) лестниц.
12. При формировании архитектурно-градостроительного облика уличного фасада (улицы в целом) должна быть выдержана единая стилистика всех входных групп (входов) вне зависимости от функционального назначения объекта капитального строительства.
[bookmark: _Hlk227171719]13. Не допускается фрагментарная цветовая отделка наружных стен объекта, нарушающая архитектурную целостность, пропорции здания, колористическое решение фасада здания и (или) приводящая к нарушению восприятия иных визуальных характеристик объекта.
14. Входные группы (входы) не должны закрывать собой декоративные архитектурные элементы здания, нарушать композицию фасада здания.
15. Входные группы (входы) в нежилые помещения, размещенные в уровне первого, цокольного и подвального этажей должны иметь единое стилистическое решение в пределах всего фасада с устройством и оформлением витрин, располагаться с привязкой к композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду, располагаться удобно, согласованно между собой, не препятствовать друг другу и пешеходному и (или) транспортному движению.
16. В случае отсутствия возможности размещения и дальнейшего комфортного использования отдельных входных узлов (в том числе при сформированных существующих входных узлах) элементы входа (крыльца, лестницы, ограждения, козырьки) должны быть объединены в одну входную группу (общее крыльцо, лестница на общий стилобат).
17. Входные группы (входы) с устройством крылец высотой более 0,4 метра от уровня земли должны иметь ограждения. 
18. Для целевого распознавания входов в границах фасадов объекта капитального строительства вне зависимости от его функционального назначения, отдельно выделяются вспомогательные, эвакуационные и аварийные входы/выходы с единым решением каждого такого входа/выхода (рисунок дверного полотна, габариты, материалы, нейтральные цвета по отношению к фасаду объекта капитального строительства).
19. В отделке входных групп (входов) в жилую часть и нежилую часть, где располагаются встроенные и встроенно-пристроенные помещения, необходимо использовать светопрозрачные вандалостойкие конструкции. Минимальный процент остекления входных групп (кроме вспомогательных и аварийных входов/выходов) должен быть не менее 60%.
20. Устройство тамбуров входных групп (входов) за границами фасадов объектов капитального строительства не зависимо от его функционального назначения, непредусмотренных согласованным архитектурным решением, расположенных на расстоянии до 30 метров от красной линии и обращенных к территориям общего пользования, не допускается. Требование настоящего пункта не распространяется на конфессиональные объекты, культовые объекты, включая крематории, колумбарии, стены скорби, а также на размещение общественных туалетов, станций технического обслуживания автомобилей, автомобильных моек, автозаправочные станции.
21. Козырьки, навесы должны иметь общее стилистическое решение (габариты, форма, материал) располагаться над каждым входом в объект капитального строительства, помещение (в случае общего единого крыльца на несколько входных групп (входов), требуется организация общего козырька). Минимальная глубина козырька (вынос) - 0,9 м. При устройстве плоского навеса необходимо предусматривать водоотведение со скрытым лотком.
22. Для визуального акцента входной группы (входа), а также для размещения элементов навигации (номер подъезда, номера квартир) и информационных конструкций нежилых помещений предусматривается устройство козырьков, навесов или фризов, при условии соблюдения соответствия общему архитектурному решению объекта капитального строительства, нормам и правилам по безопасности. В случае формирования фриза на козырьке или навесе его устройство предусматривается со всех сторон, видимых и (или) просматриваемых с улиц и (или) проездов.
23. Балконы и лоджии при строительстве объекта капитального строительства жилого назначения подлежат остеклению в соответствии с единым архитектурным решением. Характер членений витражного остекления, балконов (в том числе остекление в пол) и лоджий должен образовывать единый комплекс.
24. При проектировании нежилых помещений, в том числе ориентированных на территории общего пользования, в многоквартирных домах оконные проемы нежилых помещений должны быть больше оконных проемов жилых помещений не менее чем на 30%. При устройстве витрины необходимо учитывать взаимное расположение остекления и всех элементов, определяющих облик фасада: колонн, перекрытий и других элементов.
25. На фасаде одного объекта капитального строительства для группы 1 (при строительстве, реконструкции) оконные проемы, оконное заполнение лоджий и балконов жилых помещений должно быть выполнено в едином стиле: шпросы (при наличии), переплеты, откосы, импосты (при наличии) остекления - одного цвета и рисунка расстекловки, отливы – единообразные (цвет, материал, форма, габариты). 
26. При замене оконных рам в одном или нескольких жилых помещениях в границах одного фасада необходимо придерживаться общего единого стилистического решения. 
[bookmark: _Toc231910099][bookmark: _Toc231910396][bookmark: _Toc231918444]Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства
[bookmark: _Hlk227171069]1. Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории, либо выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала.
2. Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения неярких (пастельных или нейтральных) оттенков.
3. Не допускается применение основных цветов (красный, синий, желтый) в качестве базовых (доминирующих) цветов отделки фасадов.
4. Использовать в отделке фасада не более пяти цветов (колеров):
- один цвет базовый (доминирующий);
- не более двух цветов вспомогательных (дополнительных);
- не более двух цветов для акцента (далее – акцентные оттенки).
5. При разработке цветовых решений фасадов необходимо учитывать гармоничное соотношение основного, дополнительного и акентного оттенков. 
6. Не допускается фрагментарная цветовая отделка наружных стен объекта, нарушающая архитектурную целостность, пропорции здания, колористическое решение фасада здания и (или) приводящая к нарушению восприятия иных визуальных характеристик объекта.
7. В цветовом решении допускается использовать акцентные оттенки не более 10% от общей площади фасада.
8. При формировании архитектурно-градостроительного облика объекта допускается к базовому колеру фасадов применять дополнительные колеры общей площадью не более 40% неостекленной площади фасадов.
9. Колер материалов, имитирующий натуральный, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. 
10. Цветовое решение светопрозрачных ограждающих конструкций, выполненных из стекла, должно осуществляться с максимальной прозрачностью без искажения цвета.
11. Единым цветом выполняются следующие группы элементов фасада:
- кровля, элементы безопасности кровли, отливы элементов кровли;
- оконные переплеты, отливы окон, дверные переплеты;
- ограждение балконов лоджий, парапетов, лестниц;
- стены, маскирующие дополнительное оборудование элементы.
12. Цветовое решение элементов системы наружного организованного водоотвода должно осуществляться в соответствии с колером стен или кровли.
[bookmark: _Toc231910100][bookmark: _Toc231910397][bookmark: _Toc231918445]Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства
1. Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики, древесины, линеарных панелей и иных современных и качественных материалов.
2. При формировании архитектурного облика объектов не допускается: 
- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов сайдинга (виниловых, металлических или пластиковых панелей, в том числе имитирующих деревянную обшивку), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления;
- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;
- использование (в том числе фрагментарное) пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), материала графитового листового для устройства глухой (не остекленной) части лоджии или балкона.
3. При использования штучных материалов либо навесных фасадов в сочетании с штукатуркой, либо иным бесшовным покрытием, необходимо выполнять смещение поверхности в плоскости стены друг относительно друга не менее 3 см. Один из материалов должен быть основным и использоваться на большей части площади фасада.
4. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.
5. Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.
6. Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре (рельефу) поверхности.
7. Для навесов и козырьков не допускается использовать сотовый поликарбонат.
8. Для входных дверей (входных групп) в жилую часть здания должны использоваться светопрозрачные конструкции.
[bookmark: _Toc231910101][bookmark: _Toc231910398][bookmark: _Toc231918446]Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства
1. Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и формировать единый комплекс.
2. Размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, башнях, куполах, парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений.
3. Размещение систем кондиционирования и вентиляции должно производиться упорядоченно, с привязкой к единой системе осей архитектурных особенностей фасада и положения здания в сложившейся застройке. Для размещения наружных блоков кондиционеров (кроме жилых зданий с централизованными системами кондиционирования воздуха) должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши в объеме здания, наружные конструктивные корзины с обязательным устройством защитных/маскирующих экранов для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру жилых помещений, скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха, скрытую систему водоотведения от наружных блоков систем кондиционирования, либо предусматривать их внутреннее размещение).
4. Выполнение декоративного оформления наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается путем устройства декоративных решеток, экранов, окрашивания.
5. Размещение систем кондиционирования и вентиляции допускается на кровле зданий и сооружений, в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов и лоджий, главных и глухих фасадах (без оконных и дверных проемов), с использованием маскирующих ограждений.
6. Требования и основные принципы размещения дополнительного оборудования установлены Правилами благоустройства территории муниципального образования «Богашевское сельское поселение», утвержденного решением Совета Богашевского сельского поселения от 17.05.2012 № 18.
7. Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, должны приниматься с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.
8. При размещении технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства не допускается:
- размещение технического и инженерного оборудования, за исключением молниезащиты, на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, с граффити и иных видов монументального искусства;
- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, без устройства маскирующих декоративных элементов;
- прокладка сетей с нарушением пластики фасада;
- размещение антенн, систем кондиционирования и вентиляции на главных фасадах и глухих фасадах (без оконных и дверных проемов), просматривающихся с территорий общего пользования, на ограждениях балконов и лоджий, без устройства маскирующих декоративных элементов; 
- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца. 
9. При размещении технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях в случае реконструкции объекта должны соблюдаться следующие требования:
- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;
- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;
- при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.
10. При формировании архитектурно-градостроительного облика объекта проектной документацией должны быть определены места для размещения на фасадах дополнительного оборудования (в том числе, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, элементы архитектурного освещения, антенны, видеокамеры, электрощиты, кабельные линии).
11. Декоративное оформление наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции должно быть максимально приближено к тону остекления, колеру (цвету и тону) соответствующей плоскости фасада.
12. Кабель-каналы, оснащающие наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, должны быть скрыты за фасадом или замаскированы в тон колеру (цвету и тону) соответствующей плоскости фасада.
13. Размещение устройств технического и инженерного оборудования допускается вне поверхности лицевого фасада при условии минимального выхода устройств на поверхность фасада или их компактном встроенном расположении.
14. Размещение видеокамер наружного наблюдения на архитектурных элементах и деталях фасадов (колоннах, фронтонах, пилястрах, порталах, козырьках и пр.) на цокольных плитах балконов не допускается.
[bookmark: _Toc231910102][bookmark: _Toc231910399][bookmark: _Toc231918447]Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства
1. При организации архитектурно-художественной подсветки необходимо:
- учитывать архитектурное решение фасадов объекта, подчеркивать достоинства объекта, с целью передачи в темное время суток фактического архитектурного облика объекта;
- выделять светом архитектурные доминанты, детали фасадов; 
- предусматривать фоновое (заливающее) освещение для объединения всех выделенных элементов, с целью комфортного восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта.
2. Архитектурное освещение должно быть предусмотрено в едином комплексе со световым оформлением входных групп, витрин, средств рекламного и информационного оформления, знаков адресации всего объекта, строго соблюдая гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, не ослепляя участников дорожного движения. 
3. Цветовое решение архитектурно-художественной подсветки (цвет) – белый (как теплые, так и холодные оттенки) предусматривается в зависимости от композиции фасада, требований настоящих правил. Архитектурная подсветка иных цветовых решений не допускается. Подсветка осуществляется в диапазоне цветовых температур 2200 - 5000 К с учетом нормативов, предусмотренных СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение». 
4. Запрещается использовать мигающую, пиксельную подсветку фасадов зданий и сооружений  для всех групп объектов капитального строительства.
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[bookmark: _Toc231918448]Приложение 1 к Карте градостроительного зонирования, Карте территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
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Ведомость координат характерных точек территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства на территории Богашевского сельского поселения

с. Богашево


	Номер точки
	X
	Y
	Дирекционный угол
	Длина

	1
	336774,57
	4335929,16
	105° 6' 52''
	4.64

	2
	336773,36
	4335933,64
	101° 2' 13''
	28.42

	3
	336767,92
	4335961,53
	125° 54' 35''
	22.2

	4
	336754,9
	4335979,51
	90° 0' 0''
	1.97

	5
	336754,9
	4335981,48
	183° 40' 32''
	32.45

	6
	336722,52
	4335979,4
	92° 0' 45''
	33.6

	7
	336721,34
	4336012,98
	93° 12' 29''
	15.72

	8
	336720,46
	4336028,68
	83° 54' 32''
	8.39

	9
	336721,35
	4336037,02
	359° 13' 17''
	16.19

	10
	336737,54
	4336036,8
	112° 25' 15''
	23.7

	11
	336728,5
	4336058,71
	133° 27' 16''
	50.34

	12
	336693,88
	4336095,25
	102° 29' 36''
	8.74

	13
	336691,99
	4336103,78
	187° 30' 11''
	14.47

	14
	336677,64
	4336101,89
	99° 52' 26''
	52.43

	15
	336668,65
	4336153,54
	193° 57' 26''
	17.58

	16
	336651,59
	4336149,3
	87° 54' 19''
	29.82

	17
	336652,68
	4336179,1
	28° 22' 52''
	17.36

	18
	336667,95
	4336187,35
	8° 10' 35''
	54.35

	19
	336721,75
	4336195,08
	279° 10' 2''
	30

	20
	336726,53
	4336165,46
	9° 34' 11''
	48.18

	21
	336774,04
	4336173,47
	6° 23' 37''
	17.78

	22
	336791,71
	4336175,45
	73° 37' 15''
	15.6

	23
	336796,11
	4336190,42
	84° 50' 36''
	16.47

	24
	336797,59
	4336206,82
	97° 46' 44''
	15

	25
	336795,56
	4336221,68
	187° 25' 48''
	31.94

	26
	336763,89
	4336217,55
	189° 47' 11''
	45.07

	27
	336719,48
	4336209,89
	188° 10' 27''
	56.9

	28
	336663,16
	4336201,8
	208° 22' 14''
	20.01

	29
	336645,55
	4336192,29
	215° 37' 13''
	16.14

	30
	336632,43
	4336182,89
	130° 14' 3''
	91.24

	31
	336573,5
	4336252,54
	40° 13' 13''
	27.41

	32
	336594,43
	4336270,24
	130° 54' 46''
	100.79

	33
	336528,42
	4336346,41
	139° 5' 59''
	28.48

	34
	336506,89
	4336365,06
	138° 20' 44''
	29.57

	35
	336484,8
	4336384,71
	125° 44' 24''
	24.34

	36
	336470,58
	4336404,47
	84° 54' 57''
	16.47

	37
	336472,04
	4336420,88
	111° 2' 47''
	14.09

	38
	336466,98
	4336434,03
	131° 24' 46''
	21.13

	39
	336453
	4336449,88
	140° 36' 12''
	32.66

	40
	336427,76
	4336470,61
	57° 53' 9''
	53.55

	41
	336456,23
	4336515,97
	145° 13' 49''
	4.86

	42
	336452,24
	4336518,74
	99° 13' 23''
	35.81

	43
	336446,5
	4336554,09
	136° 47' 59''
	3.83

	44
	336443,71
	4336556,71
	152° 4' 13''
	64.97

	45
	336386,31
	4336587,14
	155° 17' 28''
	32.03

	46
	336357,21
	4336600,53
	163° 31' 15''
	46.15

	47
	336312,96
	4336613,62
	169° 58' 30''
	37.34

	48
	336276,19
	4336620,12
	269° 58' 6''
	18.11

	49
	336276,18
	4336602,01
	170° 15' 51''
	168.35

	50
	336110,25
	4336630,48
	246° 56' 48''
	32.64

	51
	336097,47
	4336600,45
	167° 8' 22''
	14.42

	52
	336083,41
	4336603,66
	257° 30' 5''
	57.85

	53
	336070,89
	4336547,18
	259° 45' 15''
	12.14

	54
	336068,73
	4336535,23
	347° 36' 49''
	21.82

	55
	336090,04
	4336530,55
	343° 51' 48''
	114.35

	56
	336199,88
	4336498,77
	339° 26' 7''
	62.29

	57
	336258,2
	4336476,89
	343° 4' 52''
	49.24

	58
	336305,31
	4336462,56
	14° 44' 42''
	43.73

	59
	336347,6
	4336473,69
	311° 35' 59''
	53.53

	60
	336383,14
	4336433,66
	221° 20' 43''
	20.97

	61
	336367,4
	4336419,81
	204° 57' 31''
	18.98

	62
	336350,19
	4336411,8
	217° 43' 34''
	20.61

	63
	336333,89
	4336399,19
	225° 54' 52''
	12.85

	64
	336324,95
	4336389,96
	220° 44' 10''
	36.42

	65
	336297,35
	4336366,19
	312° 18' 59''
	27.94

	66
	336316,16
	4336345,53
	221° 12' 48''
	15.74

	67
	336304,32
	4336335,16
	131° 10' 17''
	18.43

	68
	336292,19
	4336349,03
	221° 23' 8''
	17.27

	69
	336279,23
	4336337,61
	311° 12' 1''
	18.89

	70
	336291,67
	4336323,4
	311° 11' 9''
	24.13

	71
	336307,56
	4336305,24
	311° 1' 7''
	88.6

	72
	336365,71
	4336238,39
	45° 42' 54''
	31.16

	73
	336387,47
	4336260,7
	129° 30' 10''
	18.9

	74
	336375,45
	4336275,28
	41° 5' 34''
	20.86

	75
	336391,17
	4336288,99
	14° 28' 30''
	22.48

	76
	336412,94
	4336294,61
	308° 2' 39''
	6.83

	77
	336417,15
	4336289,23
	29° 20' 16''
	31.25

	78
	336444,39
	4336304,54
	44° 10' 32''
	5.9

	79
	336448,62
	4336308,65
	32° 35' 33''
	2.17

	80
	336450,45
	4336309,82
	132° 8' 15''
	0.28

	81
	336450,26
	4336310,03
	40° 2' 47''
	31.36

	82
	336474,27
	4336330,21
	312° 10' 56''
	12.23

	83
	336482,48
	4336321,15
	306° 49' 25''
	69.16

	84
	336523,93
	4336265,79
	222° 14' 10''
	106.76

	85
	336444,89
	4336194,03
	131° 50' 22''
	33.99

	86
	336422,22
	4336219,35
	217° 15' 2''
	43.05

	87
	336387,95
	4336193,29
	277° 35' 56''
	26.85

	88
	336391,5
	4336166,68
	300° 58' 45''
	31.67

	89
	336407,8
	4336139,53
	304° 39' 19''
	39.85

	90
	336430,46
	4336106,75
	307° 58' 57''
	34.09

	91
	336451,44
	4336079,88
	323° 59' 38''
	47.36

	92
	336489,75
	4336052,04
	4° 38' 28''
	27.56

	93
	336517,22
	4336054,27
	235° 24' 28''
	0.35

	94
	336517,02
	4336053,98
	320° 10' 59''
	19.41

	95
	336531,93
	4336041,55
	322° 17' 15''
	17

	96
	336545,38
	4336031,15
	307° 1' 38''
	26.2

	97
	336561,16
	4336010,23
	297° 14' 7''
	56.97

	98
	336587,23
	4335959,58
	305° 49' 27''
	53.92

	99
	336618,79
	4335915,86
	309° 12' 19''
	30.19

	100
	336637,87
	4335892,47
	12° 30' 44''
	67.57

	101
	336703,84
	4335907,11
	13° 2' 3''
	40.22

	102
	336743,02
	4335916,18
	22° 15' 7''
	16.29

	103
	336758,1
	4335922,35
	84° 43' 34''
	1.96

	104
	336758,28
	4335924,3
	113° 42' 20''
	4.3

	105
	336756,55
	4335928,24
	22° 16' 10''
	7.05

	106
	336763,07
	4335930,91
	295° 12' 4''
	4.7

	107
	336765,07
	4335926,66
	325° 45' 45''
	1.74

	108
	336766,51
	4335925,68
	23° 21' 10''
	8.78

	1
	336774,57
	4335929,16
	
	

	109
	337685,24
	4335944,29
	54° 46' 4''
	26.59

	110
	337700,58
	4335966,01
	154° 55' 5''
	53.22

	111
	337652,38
	4335988,57
	137° 6' 34''
	290.86

	112
	337439,28
	4336186,53
	137° 6' 28''
	92.67

	113
	337371,39
	4336249,6
	185° 47' 47''
	13.96

	114
	337357,5
	4336248,19
	187° 8' 5''
	138.4

	115
	337220,17
	4336231
	315° 58' 0''
	185.66

	116
	337353,65
	4336101,95
	315° 58' 52''
	20.65

	117
	337368,5
	4336087,6
	316° 13' 28''
	293.48

	118
	337580,41
	4335884,56
	29° 40' 25''
	120.65

	109
	337685,24
	4335944,29
	
	

	119
	337368,48
	4337156,43
	78° 48' 17''
	156.73

	120
	337398,91
	4337310,18
	78° 47' 55''
	34.18

	121
	337405,55
	4337343,71
	79° 56' 10''
	58.26

	122
	337415,73
	4337401,07
	171° 57' 18''
	2.86

	123
	337412,9
	4337401,47
	78° 5' 44''
	83.91

	124
	337430,21
	4337483,58
	346° 59' 4''
	32.95

	125
	337462,31
	4337476,16
	82° 50' 53''
	76.22

	126
	337471,8
	4337551,79
	170° 35' 37''
	25.21

	127
	337446,93
	4337555,91
	159° 16' 46''
	28.55

	128
	337420,23
	4337566,01
	260° 24' 16''
	28.26

	129
	337415,52
	4337538,15
	253° 6' 36''
	3.17

	130
	337414,6
	4337535,12
	169° 33' 33''
	4.52

	131
	337410,15
	4337535,94
	263° 7' 2''
	96.8

	132
	337398,55
	4337439,84
	177° 17' 15''
	13.95

	133
	337384,62
	4337440,5
	276° 22' 54''
	1.53

	134
	337384,79
	4337438,98
	183° 8' 22''
	73.04

	135
	337311,86
	4337434,98
	91° 53' 10''
	12.46

	136
	337311,45
	4337447,43
	106° 32' 43''
	26.37

	137
	337303,94
	4337472,71
	113° 55' 13''
	20.64

	138
	337295,57
	4337491,58
	85° 29' 5''
	12.83

	139
	337296,58
	4337504,37
	73° 56' 36''
	9.91

	140
	337299,32
	4337513,89
	196° 4' 40''
	75.5

	141
	337226,77
	4337492,98
	286° 56' 45''
	24.7

	142
	337233,97
	4337469,35
	294° 45' 26''
	6.66

	143
	337236,76
	4337463,3
	29° 12' 27''
	1.45

	144
	337238,03
	4337464,01
	312° 15' 33''
	7.99

	145
	337243,4
	4337458,1
	295° 49' 9''
	8.59

	146
	337247,14
	4337450,37
	198° 26' 6''
	3.73

	147
	337243,6
	4337449,19
	292° 47' 33''
	27.05

	148
	337254,08
	4337424,25
	289° 53' 34''
	18.4

	149
	337260,34
	4337406,95
	193° 44' 46''
	12.46

	150
	337248,24
	4337403,99
	202° 52' 59''
	7.87

	151
	337240,99
	4337400,93
	240° 31' 27''
	0.26

	152
	337240,86
	4337400,7
	204° 7' 10''
	92.97

	153
	337156,01
	4337362,71
	207° 6' 27''
	23.61

	154
	337134,99
	4337351,95
	289° 48' 12''
	39.46

	155
	337148,36
	4337314,82
	293° 47' 52''
	15.19

	156
	337154,49
	4337300,92
	296° 0' 47''
	22.28

	157
	337164,26
	4337280,9
	25° 59' 26''
	9.81

	158
	337173,08
	4337285,2
	359° 14' 22''
	2.26

	159
	337175,34
	4337285,17
	299° 53' 27''
	27.75

	160
	337189,17
	4337261,11
	35° 45' 31''
	19.29

	161
	337204,82
	4337272,38
	30° 12' 24''
	6.62

	162
	337210,54
	4337275,71
	15° 48' 3''
	5.99

	163
	337216,3
	4337277,34
	23° 47' 2''
	20.18

	164
	337234,77
	4337285,48
	19° 15' 58''
	13.52

	165
	337247,53
	4337289,94
	10° 13' 33''
	2.59

	166
	337250,08
	4337290,4
	11° 34' 44''
	31.34

	167
	337280,78
	4337296,69
	351° 33' 24''
	34.67

	168
	337315,07
	4337291,6
	257° 14' 21''
	24.63

	169
	337309,63
	4337267,58
	346° 16' 34''
	8.01

	170
	337317,41
	4337265,68
	267° 51' 53''
	15.03

	171
	337316,85
	4337250,66
	262° 38' 36''
	21.48

	172
	337314,1
	4337229,36
	355° 49' 42''
	43.16

	173
	337357,15
	4337226,22
	259° 54' 30''
	9.13

	174
	337355,55
	4337217,23
	260° 57' 11''
	29.7

	175
	337350,88
	4337187,9
	349° 59' 31''
	0.69

	176
	337351,56
	4337187,78
	261° 6' 18''
	11.12

	177
	337349,84
	4337176,79
	265° 10' 35''
	2.38

	178
	337349,64
	4337174,42
	255° 48' 19''
	3.51

	179
	337348,78
	4337171,02
	264° 48' 20''
	2.65

	180
	337348,54
	4337168,38
	326° 10' 36''
	19.08

	181
	337364,39
	4337157,76
	341° 59' 11''
	4.3

	119
	337368,48
	4337156,43
	
	

	182
	335796,62
	4336886,88
	66° 23' 54''
	100.95

	183
	335837,04
	4336979,39
	116° 11' 26''
	23.95

	184
	335826,47
	4337000,88
	157° 42' 18''
	110.34

	185
	335724,38
	4337042,74
	154° 19' 59''
	182.9

	186
	335559,53
	4337121,96
	245° 2' 49''
	119.06

	187
	335509,3
	4337014,01
	334° 55' 10''
	51.62

	188
	335556,05
	4336992,13
	334° 51' 54''
	39.25

	189
	335591,58
	4336975,46
	250° 16' 6''
	6.43

	190
	335589,41
	4336969,41
	338° 16' 51''
	148.87

	191
	335727,71
	4336914,32
	338° 17' 15''
	74.17

	182
	335796,62
	4336886,88
	
	

	192
	337436,86
	4338245,85
	90° 33' 47''
	22.39

	193
	337436,64
	4338268,24
	7° 42' 23''
	29.46

	194
	337465,83
	4338272,19
	90° 0' 0''
	0.01

	195
	337465,83
	4338272,2
	97° 42' 0''
	26.57

	196
	337462,27
	4338298,53
	96° 35' 2''
	33.23

	197
	337458,46
	4338331,54
	96° 21' 14''
	27.65

	198
	337455,4
	4338359,02
	186° 7' 23''
	13.41

	199
	337442,07
	4338357,59
	185° 40' 31''
	19.31

	200
	337422,85
	4338355,68
	93° 5' 54''
	10.55

	201
	337422,28
	4338366,21
	180° 14' 58''
	11.48

	202
	337410,8
	4338366,16
	95° 44' 23''
	3.9

	203
	337410,41
	4338370,04
	182° 32' 22''
	14.44

	204
	337395,98
	4338369,4
	110° 2' 55''
	2.25

	205
	337395,21
	4338371,51
	171° 21' 20''
	2.99

	206
	337392,25
	4338371,96
	93° 43' 53''
	24.89

	207
	337390,63
	4338396,8
	96° 45' 30''
	4.84

	208
	337390,06
	4338401,61
	185° 47' 46''
	26.64

	209
	337363,56
	4338398,92
	213° 47' 50''
	56.34

	210
	337316,74
	4338367,58
	235° 38' 34''
	91.93

	211
	337264,86
	4338291,69
	233° 33' 10''
	22.77

	212
	337251,33
	4338273,37
	358° 49' 28''
	18.52

	213
	337269,85
	4338272,99
	269° 28' 31''
	6.55

	214
	337269,79
	4338266,44
	268° 6' 29''
	24.53

	215
	337268,98
	4338241,92
	353° 40' 46''
	9.63

	216
	337278,55
	4338240,86
	353° 55' 16''
	16.71

	217
	337295,17
	4338239,09
	3° 7' 50''
	27.1

	218
	337322,23
	4338240,57
	303° 35' 3''
	1.5

	219
	337323,06
	4338239,32
	3° 54' 12''
	69.19

	220
	337392,09
	4338244,03
	2° 19' 41''
	44.81

	192
	337436,86
	4338245,85
	
	





с. Богашево (залинейная часть)


	Номер точки
	X
	Y
	Дирекционный угол
	Длина

	221
	338431,37
	4336609,81
	120° 45' 8''
	85.01

	222
	338387,9
	4336682,87
	120° 45' 47''
	24.99

	223
	338375,12
	4336704,34
	28° 31' 25''
	49.99

	224
	338419,04
	4336728,21
	30° 44' 25''
	8.35

	225
	338426,22
	4336732,48
	347° 47' 13''
	32.47

	226
	338457,96
	4336725,61
	77° 46' 25''
	223.25

	227
	338505,24
	4336943,8
	167° 46' 15''
	32.76

	228
	338473,22
	4336950,74
	120° 43' 20''
	10.98

	229
	338467,61
	4336960,18
	121° 18' 12''
	20.25

	230
	338457,09
	4336977,48
	210° 50' 10''
	210.11

	231
	338276,68
	4336869,78
	120° 45' 26''
	29.98

	232
	338261,35
	4336895,54
	120° 25' 11''
	82.55

	233
	338219,55
	4336966,73
	212° 47' 49''
	96.44

	234
	338138,48
	4336914,49
	300° 46' 57''
	79.12

	235
	338178,97
	4336846,52
	300° 43' 52''
	29.98

	236
	338194,29
	4336820,75
	300° 45' 27''
	192.51

	237
	338292,74
	4336655,32
	300° 44' 37''
	24.98

	238
	338305,51
	4336633,85
	300° 45' 29''
	85.02

	239
	338348,99
	4336560,79
	30° 45' 17''
	95.86

	221
	338431,37
	4336609,81
	
	



п. Ключи
	Номер точки
	X
	Y
	Дирекционный угол
	Длина

	1
	341765,56
	4329440,91
	100° 42' 4''
	114.06

	2
	341744,38
	4329552,99
	87° 7' 11''
	6.37

	3
	341744,7
	4329559,35
	87° 10' 0''
	92.25

	4
	341749,26
	4329651,49
	87° 10' 3''
	59.09

	5
	341752,18
	4329710,51
	88° 59' 5''
	18.62

	6
	341752,51
	4329729,13
	358° 59' 56''
	20.6

	7
	341773,11
	4329728,77
	357° 10' 37''
	127.5

	8
	341900,46
	4329722,49
	293° 44' 13''
	30.18

	9
	341912,61
	4329694,86
	266° 57' 14''
	35.38

	10
	341910,73
	4329659,53
	358° 10' 31''
	20.1

	11
	341930,82
	4329658,89
	358° 53' 52''
	22.35

	12
	341953,17
	4329658,46
	358° 57' 53''
	86.34

	13
	342039,5
	4329656,9
	89° 11' 5''
	88.55

	14
	342040,76
	4329745,44
	179° 6' 6''
	86.11

	15
	341954,66
	4329746,79
	89° 24' 53''
	10.77

	16
	341954,77
	4329757,56
	87° 7' 41''
	5.99

	17
	341955,07
	4329763,54
	87° 10' 17''
	94.02

	18
	341959,71
	4329857,45
	177° 10' 9''
	180.01

	19
	341779,92
	4329866,34
	176° 30' 8''
	20

	20
	341759,96
	4329867,56
	87° 11' 47''
	7.77

	21
	341760,34
	4329875,32
	87° 7' 58''
	6

	22
	341760,64
	4329881,31
	87° 10' 31''
	35.71

	23
	341762,4
	4329916,98
	87° 10' 26''
	6.29

	24
	341762,71
	4329923,26
	177° 9' 53''
	37

	25
	341725,76
	4329925,09
	177° 10' 21''
	27.77

	26
	341698,02
	4329926,46
	196° 19' 25''
	13.73

	27
	341684,84
	4329922,6
	174° 20' 21''
	8.01

	28
	341676,87
	4329923,39
	197° 31' 32''
	2.59

	29
	341674,4
	4329922,61
	197° 26' 5''
	44.02

	30
	341632,4
	4329909,42
	197° 23' 17''
	86.37

	31
	341549,98
	4329883,61
	199° 6' 15''
	7.85

	32
	341542,56
	4329881,04
	197° 1' 17''
	24.87

	33
	341518,78
	4329873,76
	172° 0' 38''
	0.58

	34
	341518,21
	4329873,84
	95° 3' 24''
	7.15

	35
	341517,58
	4329880,96
	95° 4' 54''
	12.42

	36
	341516,48
	4329893,33
	191° 57' 24''
	0.87

	37
	341515,63
	4329893,15
	192° 28' 26''
	22.59

	38
	341493,57
	4329888,27
	192° 25' 21''
	8.18

	39
	341485,58
	4329886,51
	99° 19' 6''
	7.84

	40
	341484,31
	4329894,25
	199° 2' 26''
	7.48

	41
	341477,24
	4329891,81
	189° 34' 11''
	32.42

	42
	341445,27
	4329886,42
	186° 38' 27''
	31.99

	43
	341413,49
	4329882,72
	114° 7' 35''
	45.82

	44
	341394,76
	4329924,54
	114° 3' 1''
	2.65

	45
	341393,68
	4329926,96
	104° 15' 0''
	15.6

	46
	341389,84
	4329942,08
	104° 21' 44''
	8.95

	47
	341387,62
	4329950,75
	101° 43' 43''
	2.95

	48
	341387,02
	4329953,64
	104° 2' 10''
	2.47

	49
	341386,42
	4329956,04
	96° 45' 41''
	18.18

	50
	341384,28
	4329974,09
	92° 29' 1''
	4.15

	51
	341384,1
	4329978,24
	36° 29' 47''
	3.68

	52
	341387,06
	4329980,43
	45° 0' 0''
	0.33

	53
	341387,29
	4329980,66
	65° 35' 27''
	2.73

	54
	341388,42
	4329983,15
	71° 6' 50''
	0.4

	55
	341388,55
	4329983,53
	94° 23' 55''
	4.56

	56
	341388,2
	4329988,08
	116° 33' 54''
	0.42

	57
	341388,01
	4329988,46
	129° 47' 21''
	4.44

	58
	341385,17
	4329991,87
	148° 29' 45''
	0.36

	59
	341384,86
	4329992,06
	161° 9' 42''
	2.69

	60
	341382,31
	4329992,93
	171° 52' 12''
	0.35

	61
	341381,96
	4329992,98
	186° 24' 27''
	3.76

	62
	341378,22
	4329992,56
	194° 44' 37''
	0.2

	63
	341378,03
	4329992,51
	104° 26' 21''
	1.72

	64
	341377,6
	4329994,18
	115° 23' 39''
	2.84

	65
	341376,38
	4329996,75
	133° 54' 50''
	2.98

	66
	341374,31
	4329998,9
	163° 42' 0''
	2.89

	67
	341371,54
	4329999,71
	179° 43' 4''
	8.12

	68
	341363,42
	4329999,75
	181° 37' 60''
	4.91

	69
	341358,51
	4329999,61
	182° 14' 29''
	5.11

	70
	341353,4
	4329999,41
	141° 36' 52''
	6.2

	71
	341348,54
	4330003,26
	175° 3' 2''
	4.87

	72
	341343,69
	4330003,68
	175° 31' 50''
	3.72

	73
	341339,98
	4330003,97
	125° 25' 1''
	6.07

	74
	341336,46
	4330008,92
	178° 32' 35''
	7.47

	75
	341328,99
	4330009,11
	178° 37' 6''
	5.39

	76
	341323,6
	4330009,24
	133° 30' 5''
	13.25

	77
	341314,48
	4330018,85
	199° 55' 48''
	15.64

	78
	341299,78
	4330013,52
	181° 4' 15''
	12.84

	79
	341286,94
	4330013,28
	161° 17' 10''
	13

	80
	341274,63
	4330017,45
	137° 6' 40''
	11.9

	81
	341265,91
	4330025,55
	144° 0' 46''
	20

	82
	341249,73
	4330037,3
	163° 7' 59''
	19.3

	83
	341231,26
	4330042,9
	181° 42' 20''
	9.74

	84
	341221,52
	4330042,61
	213° 27' 21''
	10.18

	85
	341213,03
	4330037
	260° 1' 29''
	11.2

	86
	341211,09
	4330025,97
	266° 54' 41''
	11.51

	87
	341210,47
	4330014,48
	254° 28' 54''
	10.5

	88
	341207,66
	4330004,36
	213° 10' 57''
	18.16

	89
	341192,46
	4329994,42
	217° 13' 36''
	15.74

	90
	341179,93
	4329984,9
	207° 37' 24''
	5.33

	91
	341175,21
	4329982,43
	243° 11' 39''
	20.22

	92
	341166,09
	4329964,38
	146° 21' 22''
	41.41

	93
	341131,62
	4329987,32
	152° 39' 33''
	141.02

	94
	341006,35
	4330052,09
	213° 56' 46''
	7.45

	95
	341000,17
	4330047,93
	242° 7' 22''
	11.91

	96
	340994,6
	4330037,4
	270° 53' 5''
	5.18

	97
	340994,68
	4330032,22
	273° 32' 51''
	3.72

	98
	340994,91
	4330028,51
	310° 21' 52''
	3.67

	99
	340997,29
	4330025,71
	278° 41' 3''
	3.51

	100
	340997,82
	4330022,24
	242° 36' 45''
	8.41

	101
	340993,95
	4330014,77
	169° 41' 43''
	2.8

	102
	340991,2
	4330015,27
	134° 52' 55''
	3.43

	103
	340988,78
	4330017,7
	189° 7' 22''
	1.39

	104
	340987,41
	4330017,48
	249° 18' 34''
	2.49

	105
	340986,53
	4330015,15
	175° 37' 45''
	3.15

	106
	340983,39
	4330015,39
	236° 33' 26''
	3.21

	107
	340981,62
	4330012,71
	248° 32' 16''
	14.43

	108
	340976,34
	4329999,28
	230° 26' 6''
	7.32

	109
	340971,68
	4329993,64
	192° 48' 3''
	7.31

	110
	340964,55
	4329992,02
	243° 15' 35''
	14.62

	111
	340957,97
	4329978,96
	248° 40' 52''
	11.69

	112
	340953,72
	4329968,07
	271° 4' 3''
	4.83

	113
	340953,81
	4329963,24
	289° 12' 35''
	8.42

	114
	340956,58
	4329955,29
	223° 0' 57''
	6.13

	115
	340952,1
	4329951,11
	221° 45' 43''
	8.89

	116
	340945,47
	4329945,19
	238° 40' 25''
	9.75

	117
	340940,4
	4329936,86
	221° 48' 10''
	9

	118
	340933,69
	4329930,86
	214° 46' 40''
	2.19

	119
	340931,89
	4329929,61
	269° 34' 48''
	20.46

	120
	340931,74
	4329909,15
	263° 10' 36''
	5.89

	121
	340931,04
	4329903,3
	251° 49' 10''
	9.97

	122
	340927,93
	4329893,83
	269° 44' 17''
	19.69

	123
	340927,84
	4329874,14
	265° 55' 10''
	8.29

	124
	340927,25
	4329865,87
	248° 56' 15''
	29.66

	125
	340916,59
	4329838,19
	229° 59' 58''
	28.97

	126
	340897,97
	4329816
	294° 19' 17''
	22.05

	127
	340907,05
	4329795,91
	228° 57' 25''
	17.73

	128
	340895,41
	4329782,54
	296° 7' 43''
	15.85

	129
	340902,39
	4329768,31
	279° 48' 46''
	8.33

	130
	340903,81
	4329760,1
	246° 12' 3''
	4.63

	131
	340901,94
	4329755,86
	227° 58' 56''
	9.79

	132
	340895,39
	4329748,59
	216° 9' 43''
	23.15

	133
	340876,7
	4329734,93
	269° 37' 25''
	30.45

	134
	340876,5
	4329704,48
	359° 28' 9''
	17.27

	135
	340893,77
	4329704,32
	303° 55' 54''
	9.87

	136
	340899,28
	4329696,13
	304° 33' 11''
	39.04

	137
	340921,42
	4329663,98
	304° 7' 44''
	106.44

	138
	340981,14
	4329575,87
	326° 53' 14''
	14.59

	139
	340993,36
	4329567,9
	35° 44' 33''
	75.73

	140
	341054,83
	4329612,14
	35° 35' 32''
	65.84

	141
	341108,37
	4329650,46
	314° 48' 33''
	101.94

	142
	341180,21
	4329578,14
	357° 58' 9''
	4.23

	143
	341184,44
	4329577,99
	28° 9' 27''
	5.15

	144
	341188,98
	4329580,42
	25° 48' 1''
	34.51

	145
	341220,05
	4329595,44
	296° 38' 3''
	51.82

	146
	341243,28
	4329549,12
	296° 10' 35''
	67.26

	147
	341272,95
	4329488,76
	296° 49' 22''
	42.75

	148
	341292,24
	4329450,61
	296° 51' 32''
	74.15

	149
	341325,74
	4329384,46
	270° 3' 21''
	10.28

	150
	341325,75
	4329374,18
	270° 16' 6''
	14.94

	151
	341325,82
	4329359,24
	270° 18' 60''
	32.58

	152
	341326
	4329326,66
	213° 35' 55''
	20.85

	153
	341308,63
	4329315,12
	283° 9' 3''
	13.19

	154
	341311,63
	4329302,28
	269° 4' 27''
	19.18

	155
	341311,32
	4329283,1
	224° 7' 27''
	20.35

	156
	341296,71
	4329268,93
	250° 37' 60''
	15.17

	157
	341291,68
	4329254,62
	282° 6' 55''
	19.54

	158
	341295,78
	4329235,52
	282° 15' 4''
	1.79

	159
	341296,16
	4329233,77
	359° 5' 36''
	27.17

	160
	341323,33
	4329233,34
	321° 15' 24''
	18.23

	161
	341337,55
	4329221,93
	272° 54' 27''
	24.05

	162
	341338,77
	4329197,91
	330° 48' 23''
	23.6

	163
	341359,37
	4329186,4
	334° 5' 1''
	26.47

	164
	341383,18
	4329174,83
	359° 45' 21''
	58.66

	165
	341441,84
	4329174,58
	27° 27' 37''
	25.76

	166
	341464,7
	4329186,46
	62° 31' 47''
	25.19

	167
	341476,32
	4329208,81
	92° 6' 51''
	31.17

	168
	341475,17
	4329239,96
	79° 1' 40''
	11.98

	169
	341477,45
	4329251,72
	355° 3' 41''
	28.81

	170
	341506,15
	4329249,24
	357° 48' 6''
	41.19

	171
	341547,31
	4329247,66
	5° 19' 18''
	3.67

	172
	341550,96
	4329248
	8° 56' 46''
	22.44

	173
	341573,13
	4329251,49
	19° 49' 37''
	13.8

	174
	341586,11
	4329256,17
	37° 24' 3''
	17.48

	175
	341600
	4329266,79
	49° 34' 7''
	36.57

	176
	341623,72
	4329294,63
	52° 50' 1''
	11.21

	177
	341630,49
	4329303,56
	61° 9' 8''
	14.26

	178
	341637,37
	4329316,05
	80° 56' 27''
	34.11

	179
	341642,74
	4329349,73
	82° 7' 20''
	3.21

	180
	341643,18
	4329352,91
	186° 53' 33''
	0.92

	181
	341642,27
	4329352,8
	186° 20' 25''
	24.45

	182
	341617,97
	4329350,1
	183° 5' 50''
	14.99

	183
	341603
	4329349,29
	94° 4' 50''
	23.75

	184
	341601,31
	4329372,98
	93° 10' 7''
	50.66

	185
	341598,51
	4329423,56
	186° 54' 40''
	1.33

	186
	341597,19
	4329423,4
	192° 57' 35''
	13.56

	187
	341583,98
	4329420,36
	131° 45' 56''
	11.91

	188
	341576,05
	4329429,24
	137° 36' 41''
	30.88

	189
	341553,24
	4329450,06
	112° 38' 27''
	8.36

	190
	341550,02
	4329457,78
	24° 50' 33''
	11.9

	191
	341560,82
	4329462,78
	82° 21' 50''
	12.79

	192
	341562,52
	4329475,46
	54° 1' 7''
	19.22

	193
	341573,81
	4329491,01
	90° 42' 55''
	8.01

	194
	341573,71
	4329499,02
	117° 21' 17''
	33.1

	195
	341558,5
	4329528,42
	18° 31' 57''
	3.71

	196
	341562,02
	4329529,6
	109° 29' 33''
	30.84

	197
	341551,73
	4329558,67
	113° 42' 12''
	21.32

	198
	341543,16
	4329578,19
	114° 16' 28''
	2.24

	199
	341542,24
	4329580,23
	203° 4' 50''
	3.83

	200
	341538,72
	4329578,73
	199° 20' 3''
	13.5

	201
	341525,98
	4329574,26
	200° 13' 24''
	17.53

	202
	341509,53
	4329568,2
	196° 6' 8''
	13.05

	203
	341496,99
	4329564,58
	116° 23' 12''
	61.76

	204
	341469,54
	4329619,91
	72° 10' 21''
	4.47

	205
	341470,91
	4329624,17
	72° 10' 2''
	16.85

	206
	341476,07
	4329640,21
	89° 3' 47''
	7.95

	207
	341476,2
	4329648,16
	119° 47' 45''
	29.36

	208
	341461,61
	4329673,64
	34° 43' 33''
	23.63

	209
	341481,03
	4329687,1
	35° 48' 43''
	26.97

	210
	341502,9
	4329702,88
	24° 51' 31''
	12.46

	211
	341514,21
	4329708,12
	17° 23' 11''
	11.58

	212
	341525,26
	4329711,58
	6° 42' 52''
	7.1

	213
	341532,31
	4329712,41
	357° 21' 18''
	10.4

	214
	341542,7
	4329711,93
	0° 0' 0''
	5.91

	215
	341548,61
	4329711,93
	13° 35' 41''
	9.44

	216
	341557,79
	4329714,15
	25° 11' 7''
	34.54

	217
	341589,05
	4329728,85
	286° 58' 39''
	112.64

	218
	341621,94
	4329621,12
	286° 58' 50''
	169.7

	219
	341671,5
	4329458,82
	286° 59' 4''
	21.36

	220
	341677,74
	4329438,39
	286° 58' 52''
	23.18

	221
	341684,51
	4329416,22
	16° 56' 32''
	84.73

	1
	341765,56
	4329440,91
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